{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["308 FR"],"not_rendered":{"images":5,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"308 FR","index":0,"n_rows":182,"n_cols":16,"rows_kept":182,"merged":[[0,10,0,15],[2,2,2,7],[2,8,2,15],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[3,10,3,12],[3,13,3,15],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[5,10,5,12],[5,13,5,15],[6,2,6,15],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,12],[7,13,7,15],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[8,10,8,12],[8,13,8,15],[9,2,9,4],[9,5,9,7],[9,8,9,9],[9,10,9,12],[9,13,9,15],[10,2,10,4],[10,5,10,7],[10,8,10,9],[10,10,10,12],[10,13,10,15],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[11,13,11,14],[12,2,12,15],[13,2,13,3],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[13,13,13,14],[14,0,15,0],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,13,15,14],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,13,16,14],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,13,18,14],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,13,19,14],[20,2,20,15],[21,8,21,9],[22,8,22,9],[23,8,23,9],[24,8,24,9],[25,2,25,15],[26,2,26,15],[27,2,27,15],[28,2,28,15],[29,2,29,15],[30,2,30,15],[31,2,31,15],[32,2,32,15],[33,2,33,15],[34,2,34,15],[35,2,35,15],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[36,8,36,9],[36,10,36,12],[36,13,36,15],[37,5,37,7],[38,2,38,4],[38,6,38,7],[38,8,38,9],[38,11,38,12],[38,14,38,15],[42,10,42,15],[44,2,44,7],[44,8,44,15],[45,2,45,4],[45,5,45,7],[45,8,45,9],[45,10,45,12],[45,13,45,15],[46,2,46,4],[46,5,46,7],[46,8,46,9],[46,10,46,12],[46,13,46,15],[47,2,47,15],[48,2,48,15],[49,2,49,15],[50,2,50,15],[51,2,51,15],[52,2,52,15],[53,2,53,15],[54,2,54,15],[55,2,55,15],[56,2,56,15],[58,2,58,15],[59,2,59,15],[60,2,60,15],[61,2,61,15],[62,2,62,4],[62,5,62,7],[62,8,62,9],[62,10,62,15],[64,2,64,4],[64,5,64,7],[64,8,64,9],[64,10,64,12],[64,13,64,15],[65,2,65,4],[65,5,65,7],[65,8,65,9],[65,10,65,12],[65,13,65,15],[66,2,66,4],[66,5,66,7],[66,8,66,9],[66,10,66,15],[67,7,67,8],[68,2,68,15],[69,2,69,15],[70,2,70,4],[70,5,70,7],[70,8,70,9],[70,10,70,12],[70,13,70,15],[71,2,71,4],[71,5,71,7],[71,8,71,9],[71,10,71,15],[72,2,72,4],[72,5,72,7],[72,8,72,9],[72,10,72,12],[72,13,72,15],[73,2,73,15],[74,2,74,15],[75,2,75,3],[75,5,75,6],[75,8,75,9],[75,10,75,11],[75,13,75,14],[76,2,76,3],[76,5,76,6],[76,8,76,9],[76,10,76,11],[76,13,76,14],[77,2,77,3],[77,5,77,6],[77,8,77,9],[77,10,77,11],[77,13,77,14],[78,2,78,3],[78,5,78,6],[78,8,78,9],[78,10,78,11],[78,13,78,14],[79,2,79,3],[79,5,79,6],[79,8,79,9],[79,10,79,11],[79,13,79,14],[80,1,80,2],[82,2,82,4],[82,10,82,15],[84,2,84,7],[84,8,84,15],[85,2,85,4],[85,5,85,7],[85,8,85,9],[85,10,85,12],[85,13,85,15],[86,2,86,4],[86,5,86,7],[86,8,86,9],[86,10,86,12],[86,13,86,15],[87,2,87,15],[88,2,88,4],[88,5,88,7],[88,8,88,9],[88,10,88,12],[88,13,88,15],[89,2,89,7],[89,8,89,9],[89,10,89,15],[90,2,90,15],[91,2,91,7],[91,8,91,9],[91,10,91,15],[92,2,92,7],[92,8,92,9],[92,10,92,15],[93,2,93,7],[93,8,93,9],[93,10,93,15],[94,2,94,4],[94,5,94,7],[94,8,94,9],[94,10,94,12],[94,13,94,15],[95,2,95,4],[95,5,95,7],[95,8,95,9],[95,10,95,15],[96,2,96,4],[96,5,96,7],[96,8,96,9],[96,10,96,12],[96,13,96,15],[97,2,97,7],[97,8,97,15],[98,2,98,7],[98,8,98,15],[99,2,99,7],[99,8,99,15],[100,2,100,7],[100,8,100,9],[100,10,100,15],[101,2,101,7],[101,8,101,9],[101,10,101,15],[102,2,102,7],[102,8,102,9],[102,10,102,15],[103,1,104,1],[103,2,104,7],[103,8,104,9],[103,10,104,15],[105,2,105,4],[105,5,105,7],[105,8,105,9],[105,10,105,15],[106,2,106,4],[106,5,106,7],[106,8,106,9],[106,10,106,15],[107,2,107,7],[107,8,107,9],[107,10,107,15],[108,2,108,7],[108,10,108,15],[109,2,109,7],[109,8,109,9],[109,10,109,15],[112,10,112,15],[114,2,114,7],[114,8,114,15],[115,2,115,4],[115,5,115,7],[115,8,115,9],[115,10,115,12],[115,13,115,15],[116,2,116,4],[116,5,116,7],[116,8,116,9],[116,10,116,12],[116,13,116,15],[117,2,117,15],[118,2,118,4],[118,5,118,7],[118,8,118,9],[118,10,118,12],[118,13,118,15],[119,2,119,4],[119,5,119,7],[119,8,119,9],[119,10,119,12],[119,13,119,15],[120,2,120,7],[120,8,120,15],[121,2,121,4],[121,5,121,7],[121,8,121,9],[121,10,121,15],[122,2,122,4],[122,5,122,7],[122,8,122,9],[122,10,122,15],[123,2,123,4],[123,5,123,7],[123,8,123,9],[123,10,123,15],[124,2,124,4],[124,5,124,7],[124,8,124,9],[124,10,124,15],[125,2,125,4],[125,5,125,7],[125,8,125,9],[125,10,125,15],[126,2,126,4],[126,5,126,7],[126,8,126,9],[126,10,126,15],[127,2,127,4],[127,5,127,7],[127,8,127,9],[127,10,127,15],[128,2,128,15],[130,2,130,15],[131,2,131,4],[131,5,131,7],[131,8,131,9],[131,10,131,12],[131,13,131,15],[132,2,132,15],[133,2,133,7],[133,8,133,15],[134,2,134,4],[134,5,134,7],[134,8,134,9],[134,10,134,12],[134,13,134,15],[135,2,135,4],[135,5,135,7],[135,8,135,9],[135,10,135,12],[135,13,135,15],[136,2,136,4],[136,5,136,7],[136,8,136,9],[136,10,136,12],[136,13,136,15],[137,2,137,4],[137,5,137,7],[137,8,137,9],[137,10,137,12],[137,13,137,15],[138,2,138,4],[138,5,138,7],[138,8,138,9],[138,10,138,12],[138,13,138,15],[139,2,139,4],[139,5,139,7],[139,8,139,9],[139,10,139,12],[139,13,139,15],[141,10,141,15],[143,2,143,7],[143,8,143,15],[144,2,144,4],[144,5,144,7],[144,8,144,9],[144,10,144,12],[144,13,144,15],[145,2,145,4],[145,5,145,7],[145,8,145,9],[145,10,145,12],[145,13,145,15],[146,2,146,15],[147,2,147,15],[148,2,148,15],[149,2,149,15],[151,2,151,15],[152,2,152,15],[153,2,153,15],[154,2,154,15],[155,1,156,1],[155,2,156,15],[157,2,157,15],[158,2,158,7],[158,8,158,9],[158,10,158,15],[160,2,160,15],[161,2,161,15],[162,2,162,15],[163,2,163,15],[164,2,164,15],[165,2,165,15],[166,2,166,15],[168,2,168,15],[169,2,169,15],[170,2,170,15],[171,2,171,15],[172,2,172,15],[173,2,173,15],[174,2,174,4],[174,5,174,7],[174,8,174,9],[174,10,174,12],[174,13,174,15],[175,2,175,4],[175,5,175,7],[175,8,175,9],[175,10,175,12],[175,13,175,15],[176,2,176,4],[176,5,176,7],[176,8,176,9],[176,10,176,12],[176,13,176,15],[177,2,177,7],[177,8,177,9],[177,10,177,15],[178,2,178,15],[179,2,179,15],[180,2,180,7],[180,8,180,9],[180,10,180,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"TEHNIČNI PODATKI - Novi 308\nPovzetek - 08/2013"]
[]
[null,null,"DIZEL",{"$nulls":5},"BENCIN "]
[null,null,"1.6 l HDi ''92\"\n 5-stop. ročni menj.",null,null,"1.6 l e-HDi ''115\"\n 6-stop. ročni menj.",null,null,"1.2 l VTi ''82\" \n5-stop. ročni menj.",null,"1.6 l THP ''125\" \n6-stop. ročni menj.",null,null,"1.6 l THP ''155\" \n6-stop. ročni menj."]
[]
[null,null,"DV6D Euro 5",null,null,"DV6C Euro 5",null,null,"EB2 Euro 5",null,"EP6CDTD Euro 5",null,null,"EP6CDT Euro 5"]
[]
["SPLOŠNI PODATKI","Prostornina (cm3) ",{"v":1560,"d":"1,560"},null,null,{"v":1560,"d":"1,560"},null,null,{"v":1199,"d":"1,199"},null,{"v":1598,"d":"1,598"},null,null,{"v":1598,"d":"1,598"}]
[null,"Največja moč v kW (ali KM) / pri številu vrt./min.","68 (92) / 4 000",null,null,"85 (115) / 4 000",null,null,"60 (82) / 5 750",null,"92 (125) / 6 000",null,null,"115 (155)/6000"]
[null,"Največji navor (Nm) / pri številu vrt./min.","230 / 1 750",null,null,"270 / 1 750",null,null,"118 / 2 750",null,"200 / 1 400",null,null,"240/1400"]
[null,"Menjalnik","BE4/5 O - 5-stop. ročni",null,null,"MCM/G - 6-stopenjski ročni",null,null,"BE4/5N - 5-stopenjski ročni",null,"MCM/H - 6-stopenjski ročni",null,null,"MCM/H - 6-stopenjski ročni"]
[null,"Pnevmatike","195 / 65 R15(1)(2); 205 / 55 R16(1)(2) \n ",null,"225 / 45 R17   225 / 40 R18","195 / 65 R15(1)(2); 205 / 55 R16(1)(2) \n ",null,"225 / 45 R17     225 / 40 R18","195 / 65 R15(3) \n 205 / 55 R16(3)",null,"195 / 65 R15(1)(2); 205 / 55 R16(1)(2) \n ",null,"225 / 45 R17   225 / 40 R18","205 / 55 R16(1)(2) \n ",null,"225 / 45 R17   225 / 40 R18"]
[]
["ZMOGLJIVOSTI","Največja hitrost (km/h)","183(1)(2)",null,178,"196(1)","192(2)",188,172,null,202,null,196,215,null,210]
["(samo z voznikom / s polovico dovoljene obremenitve)","Pospeški (sekunde)"]
[null,"• 1000 m z mesta","33,1 / 34,5(1)(2)",null,"34,1 / 35,1","31,9 / 33,2(1)(2)",null,"32,6 / 33,7","35,1 / 36,6",null,"30,2 / 32,0(1)(2)",null,"31,3 / 32,3","29,1 / 30,3(1)(2)",null,"29,5 / 30,5"]
[null,"• 0 do 100 km/h             ","11,3 / 12,8(1)(2)",null,"12,2/ 13,4","10,2 / 11,4(1)(2)",null,"10,9/ 11,9","13,3 / 15,2 ",null,"8,9 / 10,4(1)(2)",null,"9,7 / 10,7","8,0 / 9,1(1)(2)",null,"8,4/ 9,3"]
[null,"Odzivnost (sekunde)"]
[null,"• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi","10,1 / 11,7(1)(2)",null,"11,4 / 12,7","10,3 / 11,8(1)(2)",null,"11,5 / 12,9","12,8 / 14,8",null,"12,9 / 15,5(1)(2)",null,"14,4 / 16,1","10,3 / 12,0 (1)(2)",null,"11,2 / 12,4"]
[null,"• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi","14,2 / 16,5(1)(2)",null,"16,2/ 18,3","14,8 / 17,1(1)(2)",null,"16,9/ 18,9","17,5 / 20,6 ",null,"16,6 / 19,6(1)(2)",null,"18,3/ 20,6","12,9 / 14,9 (1)(2)",null,"13,9 / 15,5"]
[]
["PORABA GORIVA IN EMISIJE","ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km)","4,3(1)","4,4(2)",4.5,"4,2(1)","4,3(2)",4.4,6.3,null,"7,7 (1)","7,8 (2)",7.9,"7,7 (1)","7,8 (2)",7.9]
[null,"EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km)","3,3(1)","3,4(2)",3.4,"3,3(1)","3,5(2)",3.5,4.2,null,"4,4 (1)","4,5 (2)",4.6,"4,4(1)","4,5 (2)",4.6]
[null,"Kombinirana poraba (l/100 km)","3,6(1)","3,7(2)",3.8,"3,7(1)","3,8(2)",3.8,{"v":5,"d":"5.0"},null,"5,6 (1)","5,7 (2)",5.8,"5,6(1)","5,7 (2)",5.8]
[null,"Emisije CO2 (g/km)","93(1)","95(2)",99,"95(1)","98(2)",100,114,null,"129 (1)","132 (2)",134,"129 (1)","132 (2)",134]
[null,"Prostornina posode za gorivo (l)",53]
[]
["MERE (m)","Skupna dolžina",4.253]
[null,"Širina karoserije v predelu kljuk / z zloženimi vzvratnimi ogledali / z razprtimi vzvratnimi ogledali","1,804 / 1,863 / 2,043"]
[null,"Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami tekočin)",1.457]
[null,"Medosna razdalja",{"v":2.62,"d":"2.620"}]
[null,"Previs spredaj / previs zadaj","0,863 / 0,770"]
[null,"Kolotek spredaj / kolotek zadaj","1,559 / 1,553"]
[]
["PRTLJAŽNI PROSTOR","Prostornina prtljažnika (4)","470 / 420"]
[]
["TEŽA (kg)","Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)  ",{"v":1090,"d":"1,090"},null,null,{"v":1160,"d":"1,160"},null,null,{"v":1075,"d":"1,075"},null,{"v":1165,"d":"1,165"},null,null,{"v":1165,"d":"1,165"}]
[]
["AERODINAMIKA","SCx površina upora (m²)",0.69,null,null,0.66,0.69,null,0.66,null,0.66,0.69,null,0.66,0.69]
[]
[null,"(1) Pnevmatike z ultra nizkim kotalnim uporom  (2) Pnevmatike z zelo nizkim kotalnim uporom (3) Pnevmatike z nizkim kotalnim uporom  (4)  Prostornina prtljažnika pod polico po standardu VDA 210 v dm3 / litrih vode"]
[]
[{"$nulls":10},"TEHNIČNI PODATKI - Novi 308\nMere, mase, aerodinamika - 08/2013"]
[]
[null,null,"DIZEL",{"$nulls":5},"BENCIN "]
[null,null,"1.6 l HDi ''92\"\n 5-stop. ročni menj.",null,null,"1.6 l e-HDi ''115\"\n 6-stop. ročni menj.",null,null,"1.2 l VTi ''82\" \n5-stop. ročni menj.",null,"1.6 l THP ''125\" \n6-stop. ročni menj.",null,null,"1.6 l THP ''155\" \n6-stop. ročni menj."]
[null,null,"DV6D Euro 5",null,null,"DV6C Euro 5",null,null,"EB2 Euro 5",null,"EP6CDTD Euro 5",null,null,"EP6CDT Euro 5"]
[]
["DRUGE MERE","Višina podvozja v mm (vozilo, pripravljeno za vožnjo)","-"]
[null,"Vidna površina vetrobranskega stekla (m²)","-"]
[null,"Skupna površina vidne zasteklitve (m²)   ","-"]
[]
["MERE PROSTORA ZA POTNIKE","Število sedežnih mest",5]
[null,"Dolžina bivalnega prostora (m) (1)",1.688]
[null,"Širina pri SPR sedežih (m):   "]
[null,"• v višini komolcev",1.44]
[null,"• v višini ramen",1.395]
[null,"Širina pri ZAD sedežih (m):   "]
[null,"• v višini komolcev",1.412]
[null,"• v višini ramen",1.365]
[null,"Pomik voznikovega / sovoznikovega sedeža (m)","Ni na voljo"]
[]
["TEŽA (kg)","Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)",{"v":1090,"d":"1,090"},null,null,{"v":1160,"d":"1,160"},null,null,{"v":1075,"d":"1,075"},null,{"v":1165,"d":"1,165"}]
[null,"Razporeditev mase:"]
[null,"• prednja os   ",708,null,null,761,null,null,667,null,747,null,null,747]
[null,"• zadnja os   ",382,null,null,399,null,null,408,null,418,null,null,418]
[null,"Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo (MTAC) ",{"v":1740,"d":"1,740"},null,null,{"v":1780,"d":"1,780"},null,null,{"v":1670,"d":"1,670"},null,{"v":1770,"d":"1,770"}]
[null,"Največja dovoljena obremenitev (CMAE):"]
[null,"• prednja os   ",{"v":1000,"d":"1,000"}]
[null,"• zadnja os   ",890]
[null,"Razmerje masa / moč motorja (kg/kW)  ",{"v":16.029411764705884,"d":"16"},null,null,{"v":13.647058823529411,"d":"14"},null,null,{"v":17.916666666666668,"d":"17.9"},null,{"v":12.66304347826087,"d":"13"},null,null,{"v":10.130434782608695,"d":"10"}]
[null,"Največja skupna masa s prikolico z zavoro (MTRA) ",{"v":3040,"d":"3,040"},null,null,{"v":3180,"d":"3,180"},null,null,{"v":2420,"d":"2,420"},null,{"v":3170,"d":"3,170"}]
[null,"Največja masa prikolice z zavoro (2)",{"v":1300,"d":"1,300"},null,null,{"v":1400,"d":"1,400"},null,null,{"v":1400,"d":"1,400"},null,{"v":1400,"d":"1,400"},null,null,{"v":1400,"d":"1,400"}]
[null,"Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki",75]
[]
["AERODINAMIKA","SCx površina upora (m²)",0.66,null,0.69,0.66,null,0.69,0.66,null,0.66,null,0.69,0.66,null,0.69]
[null,"S glavni vrtilni moment (m²)",2.246,null,2.249,2.246,null,2.249,2.246,null,2.246,null,2.249,2.246,null,2.249]
[null,"Cx količnik zračnega upora",{"v":0.29,"d":"0.290"},null,{"v":0.3,"d":"0.300"},{"v":0.29,"d":"0.290"},null,{"v":0.3,"d":"0.300"},{"v":0.29,"d":"0.290"},null,{"v":0.29,"d":"0.290"},null,{"v":0.3,"d":"0.300"},{"v":0.29,"d":"0.290"},null,{"v":0.3,"d":"0.300"}]
[null,"SCz vzgonska površina spredaj (m²) ",{"v":0.12,"d":"0.120"},null,{"v":0.09,"d":"0.090"},{"v":0.12,"d":"0.120"},null,{"v":0.09,"d":"0.090"},0.141,null,{"v":0.14,"d":"0.140"},null,0.148,{"v":0.14,"d":"0.140"},null,0.148]
[null,"SCz vzgonska površina zadaj (m²) ",{"v":0.13,"d":"0.130"},null,{"v":0.14,"d":"0.140"},{"v":0.13,"d":"0.130"},null,{"v":0.14,"d":"0.140"},0.143,null,{"v":0.14,"d":"0.140"},null,{"v":0.14,"d":"0.140"},{"v":0.14,"d":"0.140"},null,{"v":0.14,"d":"0.140"}]
[null," (1) Od pedala za plin do ZAD sedežev         (2) Brez - s prenosom bremena "]
[]
[null,null,"-",{"$nulls":7},"TEHNIČNI PODATKI - Novi 308\nMotorji - 08/2013"]
[]
[null,null,"DIZEL",{"$nulls":5},"BENCIN "]
[null,null,"1.6 l HDi ''92\"\n 5-stop. ročni menj.",null,null,"1.6 l e-HDi ''115\"\n 6-stop. ročni menj.",null,null,"1.2 l VTi ''82\" \n5-stop. ročni menj.",null,"1.6 l THP ''125\" \n6-stop. ročni menj.",null,null,"1.6 l THP ''155\" \n6-stop. ročni menj."]
[null,null,"DV6D Euro 5",null,null,"DV6C Euro 5",null,null,"EB2 Euro 5",null,"EP6CDTD Euro 5",null,null,"EP6CDT Euro 5"]
[]
["MOTOR","Tip / Normativ za izpuste","DV6D / Euro 5",null,null,"DV6C / Euro 5",null,null,"EB2 / Euro 5",null,"EP6CDTD / Euro 5",null,null,"EP6CDT / Euro 5"]
[null,"Število valjev","4 valji",{"$nulls":5},"3 valji",null,"4 valji"]
[null,"Namestitev motorja v vozilu","Prečno, pred prednjo osjo"]
[null,"Prostornina (cm3)",{"v":1560,"d":"1,560"},{"$nulls":5},{"v":1199,"d":"1,199"},null,{"v":1598,"d":"1,598"}]
[null,"Vrtina x gib (mm)","75 x 88,3",{"$nulls":5},"75 x 88,3",null,"77 x 85,8"]
[null,"Kompresijsko razmerje","16,0/1",{"$nulls":5},"11,0/1",null,"10,5/1"]
[null,"Največja moč v kW (ali KM) / pri številu vrt./min.","68 (92) / 4000",null,null,"85 (115) / 3600",null,null,"60 (82) / 6000",null,"92 (125) / 6000",null,null,"115 (156) / 6 000"]
[null,"Specifična moč (kW/l)",44,null,null,54,null,null,50,null,72]
[null,"Največji navor (Nm) / pri številu vrt./min.","230 / 1 750",null,null,"270 / 1750",null,null,"118 / 2750",null,"200 / 1400",null,null,"240 / 1400"]
[null,"Glava motorja","Iz lahke litine, z vgrajenim razdelilnikom vsesanega zraka",{"$nulls":5},"Iz lahke litine, s komorami v zgornjem delu"]
[null,"Ventili","2 ventila na valj",{"$nulls":5},"4 ventili na valj"]
[null,"Blok motorja","Aluminijast pod tlakom, z vdelanimi valjnimi pušami",{"$nulls":5},"Aluminijast"]
[null,"Izravnalne gredi","--",{"$nulls":5},"izravnalna gred",null,"--"]
[null,"Odmična gred","Odmična gred v glavi motorja gnana z zobatim jermenom",{"$nulls":5},"2 odmični gredi v glavi motorja gnani z zobatim jermenom",null,"2 odmični gredi v glavi motorja gnani z verigo"]
[null,"Krmiljenje ventilov","Nespremenljivo odpiranje ventilov",{"$nulls":5},"Variabilni odmični gredi za sesalne in izpušne ventile ",null,"Variabilna odmična greda za sesalne ventile in variabilna globina odpiranja sesalnih ventilov"]
[null,"Polnjenje valjev","Neposredno vbrizgavanje po skupnem vodu \"common rail\" z visokotlačno elektronsko črpalko 1600 bar",{"$nulls":5},"  Posredno vbrizgavanje",null,"Neposredno sekvenčno vbrizgavanje s faznim zamikom"]
[]
[null,"Turbokompresor","S fiksno geometrijo",null,null,"Z variabilno geometrijo",null,null,"--",null,"Z dvojno spiralo (Twin-Scroll) in fiksno geometrijo"]
[null,"Največji tlak kompresijskega polnjenja (bar)",1.3,null,null,1.7,null,null,"--",null,0.8]
[null,"Toplotni izmenjevalnik","zrak / zrak",{"$nulls":5},"--",null,"zrak / zrak"]
[null,"Vklop omejevalnika vrtljajev pri vrt./min.",{"v":5100,"d":"5,100"},{"$nulls":5},{"v":6750,"d":"6,750"},null,{"v":6500,"d":"6,500"}]
[null,"Število vrtljajev motorja v prostem teku (vrt/min) ",750,{"$nulls":5},750,null,700]
[]
[]
[{"$nulls":10},"TEHNIČNI PODATKI - Novi 308\nPodvozje (I) - 08/2013"]
[]
[null,null,"DIZEL",{"$nulls":5},"BENCIN "]
[null,null,"1.6 l HDi ''92\"\n 5-stop. ročni menj.",null,null,"1.6 l e-HDi ''115\"\n 6-stop. ročni menj.",null,null,"1.2 l VTi ''82\" \n5-stop. ročni menj.",null,"1.6 l THP ''125\" \n6-stop. ročni menj.",null,null,"1.6 l THP ''155\" \n6-stop. ročni menj."]
[null,null,"DV6D Euro 5",null,null,"DV6C Euro 5",null,null,"EB2 Euro 5",null,"EP6CDTD Euro 5",null,null,"EP6CDT Euro 5"]
[]
["PRENOS MOČI","Vrsta pogona","Na prednji kolesi",null,null,"Na prednji kolesi",null,null,"Na prednji kolesi",null,"Na prednji kolesi",null,null,"Na prednji kolesi"]
[null,"Menjalnik","BE4/5 O - 5-stop. ročni",null,null,"MCM/G - 6-stopenjski ročni",null,null,"BE4/5N - 5-stopenjski ročni",null,"MCM/H - 6-stopenjski ročni",null,null,"MCM/H - 6-stopenjski ročni"]
[null,"Prestavna razmerja:"]
[null,"• 1. prest.","11/38",null,null,"13/46",null,null,"11/38",null,"13/46"]
[null,"• 2. prest","15/28",null,null,"25/48",null,null,"15/28",null,"25/48"]
[null,"• 3. prest.","35/39",null,null,"41/47",null,null,"31/40",null,"32/39"]
[null,"• 4. prest.","46/45",null,null,"50/39",null,null,"41/39",null,"43/37"]
[null,"• 5. prest.","53/31",null,null,"53/33",null,null,"47/35",null,"43/33"]
[null,"• 6. prest.","-",null,null,"59/31",null,null,"-",null,"52/31"]
[null,"Diferencial","19 / 70",null,null,"19 / 71",null,null,"15 / 74",null,"19 / 74"]
[]
["PLATIŠČA IN PNEVMATIKE","Tip"]
[null,"Material","Jeklo ali lahka litina"]
[null,"Pnevmatike","195 / 65 R15(1)(2); 205 / 55 R16(1)(2) \n225 / 45 R17; 225 / 40 R18",null,null,"195 / 65 R15(1)(2); 205 / 55 R16(1)(2) \n 225 / 45 R17; 225 / 40 R18",null,null,"195 / 65 R15(3) \n 205 / 55 R16(3)",null,"195 / 65 R15(1)(2); 205 / 55 R16(1)(2) \n 225 / 45 R17; 225 / 40 R18",null,null,"205/55 R16 (1)(2); 225/45 R17; 225/40 R18"]
[null,"Kotalni obseg (m)","1,937 / 1,928 / 1,934 / 1,943 "]
[null,"Hitrost pri 1.000 vrt./min. po prestavah (km/h):"]
[null,"• 1. prest.",9.1,null,null,8.8,null,null,{"v":6.82,"d":"6.8"},null,8.4,null,null,8.4]
[null,"• 2. prest",16.8,null,null,16.2,null,null,{"v":12.62,"d":"12.6"},null,15.5,null,null,15.5]
[null,"• 3. prest.",28.2,null,null,27.1,null,null,{"v":18.26,"d":"18.3"},null,24.4,null,null,24.4]
[null,"• 4. prest.",41.3,null,null,39.8,null,null,{"v":24.77,"d":"24.8"},null,34.5,null,null,34.6]
[null,"• 5. prest.",54.7,null,null,49.9,null,null,{"v":31.64,"d":"31.6"},null,42.3,null,null,42.4]
[null,"• 6. prest.","-",null,null,59.1,null,null,"-",null,49.8,null,null,{"v":50,"d":"50.0"}]
[null,"(1) Vozilo opremljeno z varčnimi pnevmatikami"]
[{"$nulls":10},"TEHNIČNI PODATKI - Novi 308\nPodvozje (II) - 08/2013"]
[]
[null,null,"DIZEL",{"$nulls":5},"BENCIN "]
[null,null,"1.6 l HDi ''92\"\n 5-stop. ročni menj.",null,null,"1.6 l e-HDi ''115\"\n 6-stop. ročni menj.",null,null,"1.2 l VTi ''82\" \n5-stop. ročni menj.",null,"1.6 l THP ''125\" \n6-stop. ročni menj.",null,null,"1.6 l THP ''155\" \n6-stop. ročni menj."]
[null,null,"DV6D Euro 5",null,null,"DV6C Euro 5",null,null,"EB2 Euro 5",null,"EP6CDTD Euro 5",null,null,"EP6CDT Euro 5"]
[]
["OBESE","Spredaj:","Psevdo MacPhersonova prema"]
[null,"Stabilizacijski drog (premer v mm)","22 mm"]
[null,"Prožnost na kolesu (mm/100 daN)","51 mm/100 daN"]
[null,"Geometrija prednje preme (1):"]
[null,"• radij krmiljenja (mm)","15-palčne pnevmatike =+2 mm; 16-palčne pnevmatike =-0,4 mm; 17-palčne pnevmatike =-1,4 mm, 18\" = -6,3 mm"]
[null,"• zaostajanje (°)     ","4,2°"]
[null,"• nagib kolesa (°)","-0,5°"]
[null,"• skupno stekanje (mm)","-1,5 mm"]
[null,"Zadaj:","Poltoga"]
[]
[null,"Stabilizator (v Nm/Rad)","25000 Nm/Rad (samo prečni nosilec)"]
[null,"Prožnost na kolesu (mm/100 daN)","53,5 mm/100 daN ",{"$nulls":5},"48,7 mm/100 daN",null,"53,5 mm/100 daN "]
[null,"Geometrija prednje preme (1):"]
[null,"• nagib kolesa (°)","-1,6°"]
[null,"• skupno stekanje (mm)","5,1 mm"]
[]
["VOLAN","Tip","Z zobato letvijo in zobniki, volanski drog nastavljiv po višini s pomočjo ročice ob volanu"]
[null,"Servo mehanizem","Variabilni električni servovolan"]
[null,"Prestavno razmerje okoli ničle (kolo/volanski obroč)","1 / 15,8"]
[null,"Obrati volana od enega do drugega skrajnega položaja",2.9]
[null,"Premer obračalnega kroga (m): "]
[null,"• med zidovoma",10.8]
[null,"• med pločnikoma",10.4]
[]
["ZAVORE","Sistem proti blokiranju koles","BOSCH 9…"]
[null,"Sistem za dinamični nadzor stabilnosti (ESP) s sistemom za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles (ASR)","BOSCH 9"]
[null,"   Spredaj:","Hlajena kolutna zavora s plavajočim sedlom"]
[null,"Zunanji premer koluta (mm)",266,null,null,283,null,null,266,null,283,null,null,304]
[null,"Debelina koluta (mm)",22,null,null,28,null,null,22,null,28,null,null,28]
[null,"Premer bata (mm)","57 mm",null,null,"57 mm",null,null,"57 mm",null,"57 mm",null,null,"60 mm"]
[null,"   Zadnje:","Koluta s plavajočim sedlom",{"$nulls":5},"-",null,"Koluta s plavajočim sedlom"]
[null,"Zunanji premer koluta (mm)","249 / 268(1)"]
[null,"Debelina koluta (mm)","9 / 12 (1)"]
[null,"Premer bata (mm)","38 mm",{"$nulls":5},"38 mm",null,"38 mm"]
[null,"(1) S samodejno parkirno zavoro"]