{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Boxer L1","Boxer L2","Boxer L3","Boxer L4","Boxer Šasija"],"not_rendered":{"images":23,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Boxer L1","index":0,"n_rows":187,"n_cols":8,"rows_kept":187,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,0,7],[47,0,47,1],[47,4,47,7],[80,0,80,1],[80,4,80,7],[102,1,103,1],[111,0,111,1],[111,4,111,7],[142,0,142,1],[142,4,142,7],[149,1,150,1],[149,2,150,7],[158,1,160,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L1\nPovzetek - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L1H1 - L1H2 ","Skupna dovoljena masa: 2800 / 3000 / 3300 / 3500 (5) / 4000 (5)","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["SPLOŠNI PODATKI","Prostornina (cm3)",{"v":2198,"d":"2,198"},{"$nulls":4},{"v":2999,"d":"2,999"}]
[null,"Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","81 (110) / 3500","96 (130) / 3500",null,"110 (150) / 3500",null,"130 (177) / 3600"]
[null,"Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","250 / 1750","320 / 1800",null,"350 / 1750",null,"400 / 1400"]
[null,"Menjalnik","MLGU6 - šeststopenjski ročni",{"$nulls":4},"Šeststop. ročni (BVM6) - M40"]
[null,"Davčni razred (CV)",7,{"$nulls":4},10]
[null,"Pnevmatike","215 / 70 R15 ","215 / 70 R15 - 215 / 75 R16 (3) - 225 / 75 R16 (4)"]
[]
["ZMOGLJIVOSTI","Največja hitrost (km/h)","145 / 142 (1)","155 / 150 (1) / 90 (4)",null,"162 / 157 (1) / 90 (4)",null,"171 / 166 (1) / 161 (3) / 90 (4)"]
["samo z voznikom /","Pospeški (sekunde)"]
["s polovico dovoljene obremenitve","• 1000 m z mesta","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"• 0 do 100 km/h             ","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"Odzivnost (sekunde)"]
[null,"• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[]
["PORABA GORIVA IN EMISIJE","ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km)","8,5","8,5 / 9,2  (1) (2)","8 / 8,7 (1) (2)","8,5 / 9,2  (1) (2)","8 / 8,7 (1) (2)","9,7"]
[null,"EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km)",5.8,"5,8 / 6,3  (1) (2)","5,8 / 6,3  (1) (2)","5,8 / 6,3  (1) (2)","5,8 / 6,3  (1) (2)",6.5]
[null,"Kombinirana poraba (l/100 km)","6,8","6,8 / 7,4  (1) (2)","6,6 / 7,2  (1) (2)","6,8 / 7,4  (1) (2)","6,6 / 7,2  (1) (2)","7,7"]
[null,"Emisije CO2 (g/km)",180,"180 / 195  (1) (2)","175 / 189  (1) (2)","180 / 195  (1) (2)","175 / 189  (1) (2)",203]
[null,"Prostornina posode za gorivo (l)","60 (6) / 90 / 125 (6)"]
[]
["MERE (mm)","Skupna dolžina","4963"]
[null,"Širina karoserije v predelu okrasnih letev","2050"]
[null,"Višina vozila s kovinskim vzmetenjem ","H1: 2254 - H2: 2524"]
[null,"Medosna razdalja","3000"]
[null,"Previs spredaj / previs zadaj","948 / 1015"]
[null,"Kolotek spredaj / kolotek zadaj","1810 / 1790"]
[]
["SEDEŽI","Število sedežnih mest","3 / 2 (6)"]
[]
["PROSTORNINA (m3)","Prostornina tovornega prostora","H1: 8 - H2: 9,5"]
[]
["OBREMENITEV (kg)","Največja dovoljena obremenitev","1645 / 2060 (2)"]
[]
["TEŽA (kg)","Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)  ","H1: 1920 - H2: 1950 ","H1: 1935 - H2: 1965",{"$nulls":3},"H1: 2015 - H2: 2045"]
[]
["AERODINAMIKA","Količnik zračnega upora (Cx)","0,313 (pri L2H2)"]
[]
[]
[null,"  (1) H2              (2) Heavy         (3) Heavy 435                 (4) Heavy 440              (5) H1           (6) Za doplačilo"]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L1\nMere, teža, aerodinamika - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L1H1 - L1H2 ","Skupna dovoljena masa: 2800 / 3000 / 3300 / 3500 (5) / 4000 (5)","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["DRUGE MERE","Višina nakladalnega praga v mm (vozilo, pripravljeno za vožnjo)","506 do 509"]
[]
["MERE TOVORNEGA","Uporabna dolžina poda",2670]
["PROSTORA (mm)","Največja notranja višina","H1: 1662 - H2: 1932"]
[null,"Največja notranja širina poda","1870"]
[null,"Notranja širina med blatniškima košema ","1422"]
[null,"Uporabna višina bočnih drsnih vrat","H1: 1485 - H2: 1755"]
[null,"Uporabna širina bočnih drsnih vrat (min.)","1075"]
[null,"Uporabna višina zadnjih krilnih vrat","H1: 1520 - H2: 1790"]
[null,"Uporabna širina zadnjih krilnih vrat (min.)","1562"]
[null,"Stopinjski kot odpiranja zadnjih krilnih vrat (°)","96 / 180 / 270 (6)"]
[]
["TEŽA (kg)","Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)  ","1920 / 1950 (1)","1935 / 1965 (1) / 1975 (2) / 2020 (3)",{"$nulls":3},"2015 / 2045 (1) / 2055 (2) / 2100 (3)"]
[null,"Skupna dovoljena masa   ","2800 / 3000 / 3300 / 3500","2800 / 3000 / 3300 / 3500 / 4000",{"$nulls":3},"3000 / 3300 / 3500 / 4000"]
[null,"Največja dovoljena obremenitev: (CMAE)"]
[null,"• prednja os   ","1630 / 1750 / 1850 / 2100 (2) (3)"]
[null,"• zadnja os   ","1650 / 1900 / 2000 /  2400 (2) (3)"]
[null,"Razmerje masa / moč motorja (kg/kW)  ","23,70 / 24,07 (1)","20,16 / 20,47 (1) / 20,57 (2) / 30,61 (3)",null,"17,59 / 17,86 (1) / 17,95 (2) / 18,36 (3)",null,"15,5 / 15,73 (1) / 15,81 (2) / 16,15 (3)"]
[null,"Skupna dovoljena masa vozila in prikolice z zavoro ","4800 / 5000 / 5300 / 5490","5500 / 5800 / 6000 / 6500"]
[null,"Največja masa prikolice z zavoro (5)",{"v":2000,"d":"2,000"},"2500 / 3000 (2)"]
[null,"Največja dovoljena obremenitev strehe",150]
[null,"Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki","100 / 120 (2) (3)"]
[]
["AERODINAMIKA","Količnik zračnega upora (Cx)","0,313 (pri L2H2)"]
[]
[null,"  (1) H2              (2) Heavy 435                 (3) Heavy 440         (6) Za doplačilo"]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L1\nMotorji - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L1H1 - L1H2 ","Skupna dovoljena masa: 2800 / 3000 / 3300 / 3500 (5) / 4000 (5)","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["MOTOR","Tip / Ekološki predpis","Euro 5"]
[null,"Število valjev","4 v vrsti"]
[null,"Namestitev motorja v vozilu","Prečno nameščen v prednjem delu vozila"]
[null,"Prostornina (cm3)",{"v":2198,"d":"2,198"},{"$nulls":4},{"v":2999,"d":"2,999"}]
[null,"Vrtina x gib (mm)","86 x 94,6",{"$nulls":4},"95,8 x 104"]
[null,"Kompresijsko razmerje","Ni na voljo"]
[null,"Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","81 (110) / 3500","96 (130) / 3500",null,"110 (150) / 3500",null,"130 (177) / 3600"]
[null,"Specifična moč (kW/l)","36,85","43,68",null,"50,04",null,"43,35"]
[null,"Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min)","250 / 1750","320 / 1800",null,"350 / 1750",null,"400 / 1400"]
[null,"Glava motorja","Aluminijast"]
[null,"Ventili","16"]
[null,"Blok motorja","Jeklena litina"]
[null,"Izravnalne gredi","-"]
[null,"Odmična gred","Nespremenljivo odpiranje ventilov"]
[null,"Krmiljenje ventilov","2 odmični gredi v glavi motorja gnani z jermenom"]
[null,"Polnjenje valjev","Visokotlačna črpalka"]
[null,null,"1800 bar"]
[null,"Turbokompresor","Spremenljiva geometrija"]
[null,"Največji tlak kompresijskega polnjenja (bar)","Ni na voljo"]
[null,"Toplotni izmenjevalnik","Da"]
[null,"Število vrtljajev motorja pri prekinitvi vbrizgavanja (vrt/min)","Ni na voljo"]
[null,"Število vrtljajev motorja v prostem teku (vrt/min) ","Ni na voljo"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L1\nPodvozje (I) - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L1H1 - L1H2 ","Skupna dovoljena masa: 2800 / 3000 / 3300 / 3500 (5) / 4000 (5)","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["PRENOS MOČI","Vrsta pogona","Na prednji kolesi"]
[null,"Menjalnik","MLGU - šeststopenjski ročni",{"$nulls":4},"M40 - šeststopenjski ročni"]
[null,"Prestavna razmerja:"]
[null,"• 1. prest.",0.2683,{"$nulls":4},"0,2400"]
[null,"• 2. prest.",0.5122,{"$nulls":4},"0,4255"]
[null,"• 3. prest.",{"v":0.775,"d":"0.7750"},{"$nulls":4},"0,6842"]
[null,"• 4. prest.",1.1429,{"$nulls":4},"1,0469"]
[null,"• 5. prest.",1.4848,{"$nulls":4},"1,4390"]
[null,"• 6. prest.",1.7097,{"$nulls":4},"1,8108"]
[null,"Razmerje prenosa",0.1912,"0,2027 / 0,1912 (2) (3)",{"$nulls":3},"0,2368 / 0,2192 (2) (3)"]
[]
["PLATIŠČA","Tip ","15-palčna / 16-palčna (2) (3)"]
[null,"Material","Jeklo"]
[null,"Pnevmatike","215 / 70 R15","215 / 70 R15 - 215 / 75 R16 (2) - 225 / 75 R16 (3)"]
[null,"Kotalni obseg (m)",2.141,"2,141 / 2,289 (2) / 2,336 (3)"]
[null,"Hitrost pri 1000 vrt/min po prestavah (km/h):"]
[null,"• 1. prest.",6.5899,"6,5899 / 7,0454 (2) /  7,1901 (3)",{"$nulls":3},"7,3001 / 7,2252 (2) / 7,3735 (3)"]
[null,"• 2. prest.",12.5804,"12,5804 / 13,4501 (2) / 13,7262 (3)",{"$nulls":3},"12,9434 / 12,8096 (2) / 13,0726 (3)"]
[null,"• 3. prest.",19.0352,"19,0352 / 20,3510 (2) / 20,7689 (3)",{"$nulls":3},"20,8129 / 20,5978 (2) /  21,0207 (3)"]
[null,"• 4. prest.",28.0714,"28,0714 / 30,0119 (2) / 30,6281 (3)",{"$nulls":3},"31,8460 / 31,5168 (2) / 32,1640 (3)"]
[null,"• 5. prest.",{"v":36.469,"d":"36.4690"},"36,469 / 38,9900 (2) / 39,7905 (3)",{"$nulls":3},"43,7734 / 43,3210 (2) / 42,2105 (3)"]
[null,"• 6. prest.",41.9929,"41,9929 / 44,8957 (2) / 45,8175 (3)",{"$nulls":3},"55,0833 / 54,5140 (2) / 55,6333 (3)"]
[]
[null,"  (1) H2              (2) Heavy 435                 (3) Heavy 440"]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L1\nPodvozje (II) - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L1H1 - L1H2 ","Skupna dovoljena masa: 2800 / 3000 / 3300 / 3500 (5) / 4000 (5)","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["OBESE","   Spredaj:","Posamične obese - Vzmetenje tipa Psuedo Mac Pherson s trikotno vpetim spodnjim vodilom in stabilizacijskim drogom"]
[]
[null,"Stabilizacijski drog (premer v mm)","26"]
[null,"Prožnost na kolesu (mm/100 kg)"]
[null,"Geometrija prednje preme (1):"]
[null,"• radij krmiljenja (mm)"]
[null,"• zaostajanje (°)     "]
[null,"• nagib kolesa (°)"]
[null,"• skupno stekanje (mm)"]
[null,"Zadaj:","Toga prema z vzdolžno lamelo in stabilizacijskim drogom - Hidravlični amortizerji z dvojnim učinkom in nagnjeni pod kotom"]
[null,null,"Vzmetenje s pnevmatsko kompenzacijo za doplačilo"]
[null,null,"Zadnja prema z ojačanimi dvolistnimi vzmetmi za doplačilo"]
[null,"Stabilizacijski drog (premer v mm)"]
[null,"Prožnost na kolesu (mm/100 kg)"]
[null,"Geometrija prednje preme (1):"]
[null,"• nagib kolesa (°)"]
[null,"• skupno stekanje (mm)"]
[]
["VOLAN","Tip ","S servopomočjo"]
[null,"Servo mehanizem","Fiksni / variabilni za doplačilo"]
[null,"Prestavno razmerje okoli ničle (kolo/volanski obroč)"]
[null,"Obrati volana od enega do drugega skrajnega položaja",3.87]
[null,"Premer obračalnega kroga (m):"]
[null,"• med zidovoma",11.26]
[null,"• med pločnikoma",11.44]
[]
["ZAVORE","Sistem proti blokiranju koles","ABS + AFU"]
[null,"Sistem za dinamični nadzor stabilnosti (ESP) s sistemom za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles (ASR)","ESP + ASR + Sistem za speljevanje na klancu + LAC (Load Adaptative Control)"]
[null,"   Spredaj:"]
[null,"Zunanji premer koluta (mm)","280 / 300 (2)"]
[null,"Debelina koluta (mm)","24 / 28 (1) / 32 (2)"]
[null,"Premer bata (mm)","44 + 48"]
[null,"Zadaj:"]
[null,"Zunanji premer koluta (mm)","280 / 300 (3)"]
[null,"Debelina koluta (mm)","16 / 22 (3)"]
[null,"Premer bata (mm)",48]
[]
[null,"  (1) Light s skupno dovoljeno maso 333 in 335            (2) Heavy         (3) Heavy s skupno dovoljeno maso 440"]

{"sheet":"Boxer L2","index":1,"n_rows":187,"n_cols":8,"rows_kept":187,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,0,7],[47,0,47,1],[47,4,47,7],[80,0,80,1],[80,4,80,7],[102,1,103,1],[111,0,111,1],[111,4,111,7],[142,0,142,1],[142,4,142,7],[149,1,150,1],[149,2,150,7],[158,1,160,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L2\nPovzetek - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L2H1 - L2H2 ","Skupna dovoljena masa: 3000 / 3300 / 3500 / 4000 (1)","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["SPLOŠNI PODATKI","Prostornina (cm3)",{"v":2198,"d":"2,198"},{"$nulls":4},{"v":2999,"d":"2,999"}]
[null,"Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","81 (110) / 3500","96 (130) / 3500",null,"110 (150) / 3500",null,"130 (177) / 3600"]
[null,"Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","250 / 1750","320 / 1800",null,"350 / 1750",null,"400 / 1400"]
[null,"Menjalnik","MLGU6 - šeststopenjski ročni",{"$nulls":4},"Šeststop. ročni (BVM6) - M40"]
[null,"Davčni razred (CV)",7,{"$nulls":4},10]
[null,"Pnevmatike","215 / 70 R15 ","215 / 70 R15 - 215 / 75 R16 (3) - 225 / 75 R16 (4)"]
[]
["ZMOGLJIVOSTI","Največja hitrost (km/h)","145 / 142 (1)","155 / 150 (1) / 90 (3)",null,"162 / 157 (1) / 90 (3)",null,"171 / 166 (1) / 160 (3) / 90 (4)"]
["samo z voznikom /","Pospeški (sekunde)"]
["s polovico dovoljene obremenitve","• 1000 m z mesta","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"• 0 do 100 km/h             ","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"Odzivnost (sekunde)"]
[null,"• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[]
["PORABA GORIVA IN EMISIJE","ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km)","9,5","9,2 / 9,3 (4)","8,7 / 8,8 (4)","9,2","8,7 / 9,2 (4)","9,7 / 10,1 (1) / 11 (2)"]
[null,"EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km)",6.4,"6,3 / 6,5 (4)","6,3 / 6,5 (4)",6.3,"6,3 / 6,3 (4)","6,5 / 6,7 (1) / 7,2 (2)"]
[null,"Kombinirana poraba (l/100 km)","7,5","7,4 / 7,5  (4)","7,2 / 7,3 (4)","7,4","7,2 / 7,4 (4)","7,7 / 8,0 (1) / 8,6 (2)"]
[null,"Emisije CO2 (g/km)",199,"195 / 199  (4)","189 / 194  (4)",195,"189 / 194  (4)","203 / 209 (1) / 226 (2)"]
[null,"Prostornina posode za gorivo (l)","60 (6) / 90 / 125 (6)"]
[]
["MERE (mm)","Skupna dolžina","5413"]
[null,"Širina karoserije v predelu okrasnih letev","2050"]
[null,"Višina vozila s kovinskim vzmetenjem ","H1: 2254 - H2: 2524"]
[null,"Medosna razdalja","3450"]
[null,"Previs spredaj / previs zadaj","948 / 1015"]
[null,"Kolotek spredaj / kolotek zadaj","1810 / 1790"]
[]
["SEDEŽI","Število sedežnih mest","3 / 2 (6)"]
[]
["PROSTORNINA (m3)","Prostornina tovornega prostora","H1: 10 - H2: 11,5"]
[]
["OBREMENITEV (kg)","Največja dovoljena obremenitev","1615 / 1995 (2)"]
[]
["TEŽA (kg)","Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)  ","H1: 1960 - H2: 1985","H1: 1975 / 2015 (3) - H2: 2000 / 2040 (3) - 2085 (4)",{"$nulls":3},"H1: 2055 / 2095 (3)\nH2: 2080 / 2120 (3) - 2165 (4)"]
[]
["AERODINAMIKA","Količnik zračnega upora (Cx)","0,313 (1)"]
[]
[]
[null,"  (1) H2              (2) Heavy         (3) Heavy 435                 (4) Heavy 440              (5) H1           (6) Za doplačilo"]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L2\nMere, teža, aerodinamika - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L2H1 - L2H2 ","Skupna dovoljena masa: 3000 / 3300 / 3500 / 4000 (4)","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["DRUGE MERE","Višina nakladalnega praga v mm (vozilo, pripravljeno za vožnjo)","493 do 559"]
[]
["MERE TOVORNEGA","Uporabna dolžina poda",3120]
["PROSTORA (mm)","Največja notranja višina","H1: 1662 - H2: 1932"]
[null,"Največja notranja širina poda","1870"]
[null,"Notranja širina med blatniškima košema ","1422"]
[null,"Uporabna višina bočnih drsnih vrat","H1: 1485 - H2: 1755"]
[null,"Uporabna širina bočnih drsnih vrat (min.)","1250"]
[null,"Uporabna višina zadnjih krilnih vrat","H1: 1520 - H2: 1790"]
[null,"Uporabna širina zadnjih krilnih vrat (min.)","1562"]
[null,"Stopinjski kot odpiranja zadnjih krilnih vrat (°)","96 / 180 / 270 (6)"]
[]
["TEŽA (kg)","Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)  ","H1: 1960 - H2: 1985","H1: 1975 / 2015 (3) - H2: 2000 / 2040 (3) - 2085 (4)",{"$nulls":3},"H1: 2055 / 2095 (3)\nH2: 2080 / 2120 (3) - 2165 (4)"]
[null,"Skupna dovoljena masa   ","3000 / 3300 / 3500","3000 / 3300 / 3500 / 4000",{"$nulls":3},"3000 / 3300 / 3500 / 4000"]
[null,"Največja dovoljena obremenitev: (CMAE)"]
[null,"• prednja os   ","1630 / 1750 / 1850","1630 / 1750 / 1850 / 2100 (2) (3)",{"$nulls":3},"1650 / 1750 / 1850 / 2100 (2) (3)"]
[null,"• zadnja os   ","1650 / 1900 / 2000","1650 / 1900 / 2000 /  2400 (2) (3)"]
[null,"Razmerje masa / moč motorja (kg/kW)  ","H1: 24,20 - H2: 24,51","H1: 20,57 / 20,99 (3) - H2: 20,83 / 21,25 (3) - 21,72 (4)",null,"H1: 17,95 / 18,32 (3) - H2: 18,18 / 18,54 (3) - 18,95 (4)",null,"H1: 15,81 / 16,11 (3)\nH2: 16 / 16,31 (3) - 16,65 (4)"]
[null,"Skupna dovoljena masa vozila in prikolice z zavoro ","5000 / 5300 / 5500","5500 / 5800 / 6000 / 6500 / 6505"]
[null,"Največja masa prikolice z zavoro (5)",{"v":2000,"d":"2,000"},"2500 / 3000 (2)"]
[null,"Največja dovoljena obremenitev strehe",150]
[null,"Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki","100 / 120 (2) (3)"]
[]
["AERODINAMIKA","Količnik zračnega upora (Cx)","0,313 (1)"]
[]
[null,"  (1) H2              (2) Heavy 435                 (3) Heavy 440         (6) Za doplačilo"]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L2\nMotorji - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L2H1 - L2H2 ","Skupna dovoljena masa: 3000 / 3300 / 3500 / 4000 (4)","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["MOTOR","Tip / Ekološki predpis","Euro 5"]
[null,"Število valjev","4 v vrsti"]
[null,"Namestitev motorja v vozilu","Prečno nameščen v prednjem delu vozila"]
[null,"Prostornina (cm3)",{"v":2198,"d":"2,198"},{"$nulls":4},{"v":2999,"d":"2,999"}]
[null,"Vrtina x gib (mm)","86 x 94,6",{"$nulls":4},"95,8 x 104"]
[null,"Kompresijsko razmerje"]
[null,"Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","81 (110) / 3500","96 (130) / 3500",null,"110 (150) / 3500",null,"130 (177) / 3600"]
[null,"Specifična moč (kW/l)","36,85","43,68",null,"50,04",null,"43,35"]
[null,"Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min)","250 / 1750","320 / 1800",null,"350 / 1750",null,"400 / 1400"]
[null,"Glava motorja","Aluminijast"]
[null,"Ventili","16"]
[null,"Blok motorja","Jeklena litina"]
[null,"Izravnalne gredi","-"]
[null,"Odmična gred","Nespremenljivo odpiranje ventilov"]
[null,"Krmiljenje ventilov","2 odmični gredi v glavi motorja gnani z jermenom"]
[null,"Polnjenje valjev","Visokotlačna črpalka"]
[null,null,"1800 bar"]
[null,"Turbokompresor","Spremenljiva geometrija"]
[null,"Največji tlak kompresijskega polnjenja (bar)","Ni na voljo"]
[null,"Toplotni izmenjevalnik","Da"]
[null,"Število vrtljajev motorja pri prekinitvi vbrizgavanja (vrt/min)","Ni na voljo"]
[null,"Število vrtljajev motorja v prostem teku (vrt/min) ","Ni na voljo"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L2\nPodvozje (I) - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L2H1 - L2H2 ","Skupna dovoljena masa: 3000 / 3300 / 3500 / 4000 (4)","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["PRENOS MOČI","Tip ","Na prednji kolesi"]
[null,"Menjalnik","MLGU - šeststopenjski ročni",{"$nulls":4},"M40 - šeststopenjski ročni"]
[null,"Prestavna razmerja:"]
[null,"• 1. prest.",0.2683,{"$nulls":4},"0,2400"]
[null,"• 2. prest.",0.5122,{"$nulls":4},"0,4255"]
[null,"• 3. prest.",{"v":0.775,"d":"0.7750"},{"$nulls":4},"0,6842"]
[null,"• 4. prest.",1.1429,{"$nulls":4},"1,0469"]
[null,"• 5. prest.",1.4848,{"$nulls":4},"1,4390"]
[null,"• 6. prest.",1.7097,{"$nulls":4},"1,8108"]
[null,"Razmerje prenosa",0.1912,"0,2027 / 0,1912 (2) (3)",{"$nulls":3},"0,2368 / 0,2192 (2) (3)"]
[]
["PLATIŠČA","Tip ","15-palčna / 16-palčna (2) (3)"]
[null,"Material","Jeklo"]
[null,"Pnevmatike","215 / 70 R15","215 / 70 R15 - 215 / 75 R16 (2) - 225 / 75 R16 (3)"]
[null,"Kotalni obseg (m)",2.141,"2,141 / 2,289 (2) / 2,336 (3)"]
[null,"Hitrost pri 1000 vrt/min po prestavah (km/h):"]
[null,"• 1. prest.",6.5899,"6,5899 / 7,0454 (2) /  7,1901 (3)",{"$nulls":3},"7,3001 / 7,2252 (2) / 7,3735 (3)"]
[null,"• 2. prest.",12.5804,"12,5804 / 13,4501 (2) / 13,7262 (3)",{"$nulls":3},"12,9434 / 12,8096 (2) / 13,0726 (3)"]
[null,"• 3. prest.",19.0352,"19,0352 / 20,3510 (2) / 20,7689 (3)",{"$nulls":3},"20,8129 / 20,5978 (2) /  21,0207 (3)"]
[null,"• 4. prest.",28.0714,"28,0714 / 30,0119 (2) / 30,6281 (3)",{"$nulls":3},"31,8460 / 31,5168 (2) / 32,1640 (3)"]
[null,"• 5. prest.",{"v":36.469,"d":"36.4690"},"36,469 / 38,9900 (2) / 39,7905 (3)",{"$nulls":3},"43,7734 / 43,3210 (2) / 42,2105 (3)"]
[null,"• 6. prest.",41.9929,"41,9929 / 44,8957 (2) / 45,8175 (3)",{"$nulls":3},"55,0833 / 54,5140 (2) / 55,6333 (3)"]
[]
[null,"  (1) H2              (2) Heavy 435                 (3) Heavy 440"]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L2\nPodvozje (II) - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L2H1 - L2H2 ","Skupna dovoljena masa: 3000 / 3300 / 3500 / 4000 (4)","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["OBESE","   Spredaj:","Posamične obese - Vzmetenje tipa Psuedo Mac Pherson s trikotno vpetim spodnjim vodilom in stabilizacijskim drogom"]
[]
[null,"Stabilizacijski drog (premer v mm)","26"]
[null,"Prožnost na kolesu (mm/100 kg)"]
[null,"Geometrija prednje preme (1):"]
[null,"• radij krmiljenja (mm)"]
[null,"• zaostajanje (°)     "]
[null,"• nagib kolesa (°)"]
[null,"• skupno stekanje (mm)"]
[null,"Zadaj:","Toga prema z vzdolžno lamelo in stabilizacijskim drogom - Hidravlični amortizerji z dvojnim učinkom in nagnjeni pod kotom"]
[null,null,"Vzmetenje s pnevmatsko kompenzacijo za doplačilo"]
[null,null,"Zadnja prema z ojačanimi dvolistnimi vzmetmi za doplačilo"]
[null,"Stabilizacijski drog (premer v mm)"]
[null,"Prožnost na kolesu (mm/100 kg)"]
[null,"Geometrija prednje preme (1):"]
[null,"• nagib kolesa (°)"]
[null,"• skupno stekanje (mm)"]
[]
["VOLAN","Tip ","S servopomočjo"]
[null,"Servo mehanizem","Fiksni / variabilni za doplačilo"]
[null,"Prestavno razmerje okoli ničle (kolo/volanski obroč)"]
[null,"Obrati volana od enega do drugega skrajnega položaja",3.87]
[null,"Premer obračalnega kroga (m):"]
[null,"• med zidovoma",11.26]
[null,"• med pločnikoma",11.44]
[]
["ZAVORE","Sistem proti blokiranju koles","ABS + AFU"]
[null,"Sistem za dinamični nadzor stabilnosti (ESP) s sistemom za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles (ASR)","ESP + ASR + Sistem za speljevanje na klancu + LAC (Load Adaptative Control)"]
[null,"   Spredaj:"]
[null,"Zunanji premer koluta (mm)","280 / 300 (2)"]
[null,"Debelina koluta (mm)","24 / 28 (1) / 32 (2)"]
[null,"Premer bata (mm)","44 + 48"]
[null,"Zadaj:"]
[null,"Zunanji premer koluta (mm)","280 / 300 (3)"]
[null,"Debelina koluta (mm)","16 / 22 (3)"]
[null,"Premer bata (mm)",48]
[]
[null,"  (1) Light s skupno dovoljeno maso 333 in 335            (2) Heavy         (3) Heavy s skupno dovoljeno maso 440"]

{"sheet":"Boxer L3","index":2,"n_rows":187,"n_cols":8,"rows_kept":187,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,0,7],[47,0,47,1],[47,4,47,7],[80,0,80,1],[80,4,80,7],[102,1,103,1],[111,0,111,1],[111,4,111,7],[142,0,142,1],[142,4,142,7],[149,1,150,1],[149,2,150,7],[158,1,160,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L3\nPovzetek - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L3H2 - L3H3","Skupna dovoljena masa: 3300 / 3500 / 4000","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["SPLOŠNI PODATKI","Prostornina (cm3)",{"v":2198,"d":"2,198"},{"$nulls":4},{"v":2999,"d":"2,999"}]
[null,"Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","81 (110) / 3500","96 (130) / 3500",null,"110 (150) / 3500",null,"130 (177) / 3600"]
[null,"Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","250 / 1750","320 / 1800",null,"350 / 1750",null,"400 / 1400"]
[null,"Menjalnik","MLGU6 - šeststopenjski ročni",{"$nulls":4},"Šeststop. ročni (BVM6) - M40"]
[null,"Davčni razred (CV)",7,{"$nulls":4},10]
[null,"Pnevmatike","215 / 70 R15 ","215 / 70 R15 - 215 / 75 R16 (3) - 225 / 75 R16 (4)"]
[]
["ZMOGLJIVOSTI","Največja hitrost (km/h)","142 / 137 (1)","150 / 145 (1) / 90 (3)",null,"157 / 152 (1) / 90 (3)",null,"166 / 161 (1) / 160 (2)/ 155 (1 in 3) / 90 (4)"]
["samo z voznikom /","Pospeški (sekunde)"]
["s polovico dovoljene obremenitve","• 1000 m z mesta","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"• 0 do 100 km/h             ","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"Odzivnost (sekunde)"]
[null,"• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[]
["PORABA GORIVA IN EMISIJE","ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km)","9,5","9,2 / 9,3 (4)","8,7 / 8,8 (4)","9,2 / 9,3 (2)","8,7 / 8,8 (3) / 9,2 (4)","10,1 / 11,6 (2)"]
[null,"EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km)",6.4,"6,3 / 6,5 (4)","6,3 / 6,5 (4)","6,3 / 6,5 (2)","6,3 / 6,5 (3) / 6,3 (4)","6,7 / 7,4 (2)"]
[null,"Kombinirana poraba (l/100 km)","7,5","7,4 / 7,5  (4)","7,2 / 7,3 (4)","7,4 / 7,5 (2)","7,2 / 7,3 (3) / 7,4 (4)","8,0 / 8,9 (2)"]
[null,"Emisije CO2 (g/km)",199,"195 / 199  (4)","189 / 194  (4)","195 / 199 (2)","189 / 194  (2)","209 / 236 (2)"]
[null,"Prostornina posode za gorivo (l)","60 (6) / 90 / 125 (6)"]
[]
["MERE (mm)","Skupna dolžina","5998"]
[null,"Širina karoserije v predelu okrasnih letev","2050"]
[null,"Višina vozila s kovinskim vzmetenjem ","H2: 2524 - H3: 2760"]
[null,"Medosna razdalja","4035"]
[null,"Previs spredaj / previs zadaj","948 / 1015"]
[null,"Kolotek spredaj / kolotek zadaj","1810 / 1790"]
[]
["SEDEŽI","Število sedežnih mest","3 / 2 (6)"]
[]
["PROSTORNINA (m3)","Prostornina tovornega prostora","H2: 13 - H3: 15"]
[]
["OBREMENITEV (kg)","Največja dovoljena obremenitev","1540 / 1945 (2)"]
[]
["TEŽA (kg)","Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)  ","H2: 2035 - H3: 2060","H2: 2050 / 2090 (3) / 2135 (4) - H3: 2075 / 2115 (3) / 2160 (4)",{"$nulls":3},"H2: 2130 / 2170 (3) / 2135 (4)\nH3: 2155 / 2195 (3) / 2240 (4)"]
[]
["AERODINAMIKA","Količnik zračnega upora (Cx)","0,313 (pri L2H2)"]
[]
[]
[null,"  (1) H3              (2) Heavy         (3) Heavy 435                 (4) Heavy 440            (6) Za doplačilo"]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer \nMere, teža, aerodinamika - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L3H2 - L3H3","Skupna dovoljena masa: 3300 / 3500 / 4000","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["DRUGE MERE","Višina nakladalnega praga v mm (vozilo, pripravljeno za vožnjo)","503 do 560"]
[]
["MERE TOVORNEGA","Uporabna dolžina poda",3705]
["PROSTORA (mm)","Največja notranja višina","H2: 1932 - H3: 2172"]
[null,"Največja notranja širina poda","1870"]
[null,"Notranja širina med blatniškima košema ","1422"]
[null,"Uporabna višina bočnih drsnih vrat","1755"]
[null,"Uporabna širina bočnih drsnih vrat (min.)","1250"]
[null,"Uporabna višina zadnjih krilnih vrat","H2: 1790 - H3: 2030"]
[null,"Uporabna širina zadnjih krilnih vrat (min.)","1562"]
[null,"Stopinjski kot odpiranja zadnjih krilnih vrat (°)","96 / 180 / 270 (6)"]
[]
["TEŽA (kg)","Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)  ","H2: 2035 - H3: 2060","H2: 2050 / 2090 (3) / 2135 (4) - H3: 2075 / 2115 (3) / 2160 (4)",{"$nulls":3},"H2: 2130 / 2170 (3) / 2135 (4)\nH3: 2155 / 2195 (3) / 2240 (4)"]
[null,"Skupna dovoljena masa   ","3300 / 3500","3300 / 3500 / 4000"]
[null,"Največja dovoljena obremenitev: (CMAE)"]
[null,"• prednja os   ","1750 / 1850","1750 / 1850 / 2100 (2)",{"$nulls":3},"1800 / 1850 / 2100 (2)"]
[null,"• zadnja os   ","1900 / 2000","1900 / 2000 /  2400 (2)"]
[null,"Razmerje masa / moč motorja (kg/kW)  ","H2: 25,12 - H3: 25,43","H2: 21,35 / 21,77 (3) / 22,24 (4)- H3: 21,61 / 22,03 (3) / 22,21 (4)",null,"H2: 18,64 / 19 (3) / 19,41 (4)- H3: 18,86 / 19,23 (3) / 19,64 (4)",null,"H2: 16,38 / 16,69 (3) / 16,42 (4)\nH3: 16,58 / 16,88 (3) / 17,23 (4)"]
[null,"Skupna dovoljena masa vozila in prikolice z zavoro ","5300 / 5500","5800 / 6000 / 6500 / 6505"]
[null,"Največja masa prikolice z zavoro (5)","2000 / 2500 (1)","2500 / 3000 (3)"]
[null,"Največja dovoljena obremenitev strehe",150]
[null,"Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki","100 / 120 (2)"]
[]
["AERODINAMIKA","Količnik zračnega upora (Cx)","0,313 (pri L2H2)"]
[]
[null,"  (1) H3              (2) Heavy         (3) Heavy 435                 (4) Heavy 440            (6) Za doplačilo"]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer\nMotorji - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L3H2 - L3H3","Skupna dovoljena masa: 3300 / 3500 / 4000","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["MOTOR","Tip / Ekološki predpis","Euro 5"]
[null,"Število valjev","4 v vrsti"]
[null,"Namestitev motorja v vozilu","Prečno nameščen v prednjem delu vozila"]
[null,"Prostornina (cm3)",{"v":2198,"d":"2,198"},{"$nulls":4},{"v":2999,"d":"2,999"}]
[null,"Vrtina x gib (mm)","86 x 94,6",{"$nulls":4},"95,8 x 104"]
[null,"Kompresijsko razmerje"]
[null,"Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","81 (110) / 3500","96 (130) / 3500",null,"110 (150) / 3500",null,"130 (177) / 3600"]
[null,"Specifična moč (kW/l)","36,85","43,68",null,"50,04",null,"43,35"]
[null,"Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min)","250 / 1750","320 / 1800",null,"350 / 1750",null,"400 / 1400"]
[null,"Glava motorja","Aluminijast"]
[null,"Ventili","16"]
[null,"Blok motorja","Jeklena litina"]
[null,"Izravnalne gredi","-"]
[null,"Odmična gred","Nespremenljivo odpiranje ventilov"]
[null,"Krmiljenje ventilov","2 odmični gredi v glavi motorja gnani z jermenom"]
[null,"Polnjenje valjev","Visokotlačna črpalka"]
[null,null,"1800 bar"]
[null,"Turbokompresor","Spremenljiva geometrija"]
[null,"Največji tlak kompresijskega polnjenja (bar)","Ni na voljo"]
[null,"Toplotni izmenjevalnik","Da"]
[null,"Število vrtljajev motorja pri prekinitvi vbrizgavanja (vrt/min)","Ni na voljo"]
[null,"Število vrtljajev motorja v prostem teku (vrt/min) ","Ni na voljo"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L3\nPodvozje (I) - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L3H2 - L3H3","Skupna dovoljena masa: 3300 / 3500 / 4000","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["PRENOS MOČI","Tip ","Na prednji kolesi"]
[null,"Menjalnik","MLGU - šeststopenjski ročni",{"$nulls":4},"M40 - šeststopenjski ročni"]
[null,"Prestavna razmerja:"]
[null,"• 1. prest.",0.2683,{"$nulls":4},"0,2400"]
[null,"• 2. prest.",0.5122,{"$nulls":4},"0,4255"]
[null,"• 3. prest.",{"v":0.775,"d":"0.7750"},{"$nulls":4},"0,6842"]
[null,"• 4. prest.",1.1429,{"$nulls":4},"1,0469"]
[null,"• 5. prest.",1.4848,{"$nulls":4},"1,4390"]
[null,"• 6. prest.",1.7097,{"$nulls":4},"1,8108"]
[null,"Razmerje prenosa",0.1912,"0,2027 / 0,1912 (2) (3)",{"$nulls":3},"0,2368 / 0,2192 (2) (3)"]
[]
["PLATIŠČA","Tip ","15-palčna / 16-palčna (2) (3)"]
[null,"Material","Jeklo"]
[null,"Pnevmatike","215 / 70 R15","215 / 70 R15 - 215 / 75 R16 (2) - 225 / 75 R16 (3)"]
[null,"Kotalni obseg (m)",2.141,"2,141 / 2,289 (2) / 2,336 (3)"]
[null,"Hitrost pri 1000 vrt/min po prestavah (km/h):"]
[null,"• 1. prest.",6.5899,"6,5899 / 7,0454 (2) /  7,1901 (3)",{"$nulls":3},"7,3001 / 7,2252 (2) / 7,3735 (3)"]
[null,"• 2. prest.",12.5804,"12,5804 / 13,4501 (2) / 13,7262 (3)",{"$nulls":3},"12,9434 / 12,8096 (2) / 13,0726 (3)"]
[null,"• 3. prest.",19.0352,"19,0352 / 20,3510 (2) / 20,7689 (3)",{"$nulls":3},"20,8129 / 20,5978 (2) /  21,0207 (3)"]
[null,"• 4. prest.",28.0714,"28,0714 / 30,0119 (2) / 30,6281 (3)",{"$nulls":3},"31,8460 / 31,5168 (2) / 32,1640 (3)"]
[null,"• 5. prest.",{"v":36.469,"d":"36.4690"},"36,469 / 38,9900 (2) / 39,7905 (3)",{"$nulls":3},"43,7734 / 43,3210 (2) / 42,2105 (3)"]
[null,"• 6. prest.",41.9929,"41,9929 / 44,8957 (2) / 45,8175 (3)",{"$nulls":3},"55,0833 / 54,5140 (2) / 55,6333 (3)"]
[]
[null,"  (1) H2              (2) Heavy 435                 (3) Heavy 440"]
[{"$nulls":4},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L3\nPodvozje (II) - 04/2014"]
[]
[null,null,"DIZEL"]
[null,null,"2.2 l HDi \"110\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L3H2 - L3H3","Skupna dovoljena masa: 3300 / 3500 / 4000","PUMA 4HG  Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["OBESE","   Spredaj:","Posamične obese - Vzmetenje tipa Psuedo Mac Pherson s trikotno vpetim spodnjim vodilom in stabilizacijskim drogom"]
[]
[null,"Stabilizacijski drog (premer v mm)","26"]
[null,"Prožnost na kolesu (mm/100 kg)"]
[null,"Geometrija prednje preme (1):"]
[null,"• radij krmiljenja (mm)"]
[null,"• zaostajanje (°)     "]
[null,"• nagib kolesa (°)"]
[null,"• skupno stekanje (mm)"]
[null,"Zadaj:","Toga prema z vzdolžno lamelo in stabilizacijskim drogom - Hidravlični amortizerji z dvojnim učinkom in nagnjeni pod kotom"]
[null,null,"Vzmetenje s pnevmatsko kompenzacijo za doplačilo"]
[null,null,"Zadnja prema z ojačanimi dvolistnimi vzmetmi za doplačilo"]
[null,"Stabilizacijski drog (premer v mm)"]
[null,"Prožnost na kolesu (mm/100 kg)"]
[null,"Geometrija prednje preme (1):"]
[null,"• nagib kolesa (°)"]
[null,"• skupno stekanje (mm)"]
[]
["VOLAN","Tip ","S servopomočjo"]
[null,"Servo mehanizem","Fiksni / variabilni za doplačilo"]
[null,"Prestavno razmerje okoli ničle (kolo/volanski obroč)"]
[null,"Obrati volana od enega do drugega skrajnega položaja",3.87]
[null,"Premer obračalnega kroga (m):"]
[null,"• med zidovoma",11.26]
[null,"• med pločnikoma",11.44]
[]
["ZAVORE","Sistem proti blokiranju koles","ABS + AFU"]
[null,"Sistem za dinamični nadzor stabilnosti (ESP) s sistemom za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles (ASR)","ESP + ASR + Sistem za speljevanje na klancu + LAC (Load Adaptative Control)"]
[null,"   Spredaj:"]
[null,"Zunanji premer koluta (mm)","280 / 300 (2)"]
[null,"Debelina koluta (mm)","24 / 28 (1) / 32 (2)"]
[null,"Premer bata (mm)","44 + 48"]
[null,"Zadaj:"]
[null,"Zunanji premer koluta (mm)","280 / 300 (3)"]
[null,"Debelina koluta (mm)","16 / 22 (3)"]
[null,"Premer bata (mm)",48]
[]
[null,"  (1) Light s skupno dovoljeno maso 333 in 335            (2) Heavy         (3) Heavy s skupno dovoljeno maso 440"]

{"sheet":"Boxer L4","index":3,"n_rows":187,"n_cols":7,"rows_kept":187,"merged":[[0,0,0,1],[0,3,0,6],[47,0,47,1],[47,3,47,6],[80,0,80,1],[80,3,80,6],[102,1,103,1],[111,0,111,1],[111,3,111,6],[142,0,142,1],[142,3,142,6],[149,1,150,1],[149,2,150,6],[158,1,160,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":3},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L4\nPovzetek - 04/2014"]
[]
[]
[null,null,"2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L4H2 - L4H3","Skupna dovoljena masa: 3500 / 4000","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["SPLOŠNI PODATKI","Prostornina (cm3)",{"v":2198,"d":"2,198"},{"$nulls":3},{"v":2999,"d":"2,999"}]
[null,"Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","96 (130) / 3500",null,"110 (150) / 3500",null,"130 (177) / 3600"]
[null,"Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","320 / 1800",null,"350 / 1750",null,"400 / 1400"]
[null,"Menjalnik","MLGU6 - šeststopenjski ročni",{"$nulls":3},"Šeststop. ročni (BVM6) - M40"]
[null,"Davčni razred (CV)",7,{"$nulls":3},10]
[null,"Pnevmatike","215 / 75 R16 (2) - 225 / 75 R16 (3)"]
[]
["ZMOGLJIVOSTI","Največja hitrost (km/h)","150 / 145 (1) / 90 (3)",null,"157 / 152 (1) / 90 (3)",null,"160 / 155 (1) / 90 (3)"]
["samo z voznikom /","Pospeški (sekunde)"]
["s polovico dovoljene obremenitve","• 1000 m z mesta","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"• 0 do 100 km/h             ","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"Odzivnost (sekunde)"]
[null,"• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[null,"• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo","Ni na voljo"]
[]
["PORABA GORIVA IN EMISIJE","ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km)","9,2 / 9,3 (4)","8,7 / 8,8 (4)","9,2 / 9,3 (2)","8,7 / 8,8 (3) / 9,2 (4)","10,1 / 11,6 (2)"]
[null,"EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km)","6,3 / 6,5 (4)","6,3 / 6,5 (4)","6,3 / 6,5 (2)","6,3 / 6,5 (3) / 6,3 (4)","6,7 / 7,4 (2)"]
[null,"Kombinirana poraba (l/100 km)","7,4 / 7,5  (4)","7,2 / 7,3 (4)","7,4 / 7,5 (2)","7,2 / 7,3 (3) / 7,4 (4)","8,0 / 8,9 (2)"]
[null,"Emisije CO2 (g/km)","195 / 199  (4)","189 / 194  (4)","195 / 199 (2)","189 / 194  (2)","209 / 236 (2)"]
[null,"Prostornina posode za gorivo (l)","60 (4) / 90 / 125 (4)"]
[]
["MERE (mm)","Skupna dolžina","6363"]
[null,"Širina karoserije v predelu okrasnih letev","2050"]
[null,"Višina vozila s kovinskim vzmetenjem ","H2: 2524 - H3: 2760"]
[null,"Medosna razdalja","4035"]
[null,"Previs spredaj / previs zadaj","948 / 1380"]
[null,"Kolotek spredaj / kolotek zadaj","1810 / 1790"]
[]
["SEDEŽI","Število sedežnih mest","3 / 2 (4)"]
[]
["PROSTORNINA (m3)","Prostornina tovornega prostora","H2: 15 - H3: 17"]
[]
["OBREMENITEV (kg)","Največja dovoljena obremenitev","1440 (2) / 1885 (3)"]
[]
["TEŽA (kg)","Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)  ","H2: 2135 (2) / 2180 (3) - H3: 2165 (2) / 2210 (3)",{"$nulls":3},"H2: 2215 (2) / 2260 (3)\nH3: 2245 (2) / 2290 (3)"]
[]
["AERODINAMIKA","Količnik zračnega upora (Cx)","0,313 (pri L2H2)"]
[]
[]
[null,"  (1) Pri H3              (2) Heavy 435                 (3) Heavy 440              (4) Za doplačilo"]
[{"$nulls":3},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L4\nMere, teža, aerodinamika - 04/2014"]
[]
[]
[null,null,"2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L4H2 - L4H3","Skupna dovoljena masa: 3500 / 4000","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["DRUGE MERE","Višina nakladalnega praga v mm (vozilo, pripravljeno za vožnjo)","555 do 602"]
[]
["MERE TOVORNEGA","Uporabna dolžina poda",4070]
["PROSTORA (mm)","Največja notranja višina","H2: 1932 - H3: 2172"]
[null,"Največja notranja širina poda","1870"]
[null,"Notranja širina med blatniškima košema ","1422"]
[null,"Uporabna višina bočnih drsnih vrat","1755"]
[null,"Uporabna širina bočnih drsnih vrat (min.)","1250"]
[null,"Uporabna višina zadnjih krilnih vrat","H2: 1790 - H3: 2030"]
[null,"Uporabna širina zadnjih krilnih vrat (min.)","1562"]
[null,"Stopinjski kot odpiranja zadnjih krilnih vrat (°)","96 / 180 / 270 (4)"]
[]
["TEŽA (kg)","Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)  ","H2: 2135 (2) / 2180 (3) - H3: 2165 (2) / 2210 (3)",{"$nulls":3},"H2: 2215 (2) / 2260 (3)\nH3: 2245 (2) / 2290 (3)"]
[null,"Skupna dovoljena masa   ","3500 / 3990 (2) / 4005 (3 in 1)",{"$nulls":3},"3500 (2)  /  4005 (3)"]
[null,"Največja dovoljena obremenitev: (CMAE)"]
[null,"• prednja os   ",{"v":2100,"d":"2,100"}]
[null,"• zadnja os   ",{"v":2400,"d":"2,400"}]
[null,"Razmerje masa / moč motorja (kg/kW)  ","H2: 22,24 (2) / 22,71 (3)- H3: 22,55 (2) / 23,02 (3)",null,"H2: 19,41 (2) / 19,82 (3)- H3: 19,68 (2) / 20,09 (3)",null,"H2: 17,04 (2) / 17,38 (3)\nH3: 17,27 (2) / 17,61 (3)"]
[null,"Skupna dovoljena masa vozila in prikolice z zavoro ","5800 / 6000 / 6500 / 6505"]
[null,"Največja masa prikolice z zavoro (5)","2500 / 3000 (2)"]
[null,"Največja dovoljena obremenitev strehe",150]
[null,"Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki",120]
[]
["AERODINAMIKA","Količnik zračnega upora (Cx)","0,313 (pri L2H2)"]
[]
[null,"  (1) Pri H3              (2) Heavy 435                 (3) Heavy 440              (4) Za doplačilo"]
[{"$nulls":3},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L4\nMotorji - 04/2014"]
[]
[]
[null,null,"2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L4H2 - L4H3","Skupna dovoljena masa: 3500 / 4000","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["MOTOR","Tip / Ekološki predpis","Euro 5"]
[null,"Število valjev","4 v vrsti"]
[null,"Namestitev motorja v vozilu","Prečno nameščen v prednjem delu vozila"]
[null,"Prostornina (cm3)",{"v":2198,"d":"2,198"},{"$nulls":3},{"v":2999,"d":"2,999"}]
[null,"Vrtina x gib (mm)","86 x 94,6",{"$nulls":3},"95,8 x 104"]
[null,"Kompresijsko razmerje"]
[null,"Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) ","81 (110) / 3500",null,"110 (150) / 3500",null,"130 (177) / 3600"]
[null,"Specifična moč (kW/l)","36,85",null,"50,04",null,"43,35"]
[null,"Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min)","250 / 1750",null,"350 / 1750",null,"400 / 1400"]
[null,"Glava motorja","Aluminijast"]
[null,"Ventili","16"]
[null,"Blok motorja","Jeklena litina"]
[null,"Izravnalne gredi","-"]
[null,"Odmična gred","Nespremenljivo odpiranje ventilov"]
[null,"Krmiljenje ventilov","2 odmični gredi v glavi motorja gnani z jermenom"]
[null,"Polnjenje valjev","Visokotlačna črpalka"]
[null,null,"1800 bar"]
[null,"Turbokompresor","Spremenljiva geometrija"]
[null,"Največji tlak kompresijskega polnjenja (bar)","Ni na voljo"]
[null,"Toplotni izmenjevalnik","Da"]
[null,"Število vrtljajev motorja pri prekinitvi vbrizgavanja (vrt/min)","Ni na voljo"]
[null,"Število vrtljajev motorja v prostem teku (vrt/min) ","Ni na voljo"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L4\nPodvozje (I) - 04/2014"]
[]
[]
[null,null,"2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L4H2 - L4H3","Skupna dovoljena masa: 3500 / 4000","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["PRENOS MOČI","Tip ","Na prednji kolesi"]
[null,"Menjalnik","MLGU - šeststopenjski ročni",{"$nulls":3},"M40 - šeststopenjski ročni"]
[null,"Prestavna razmerja:"]
[null,"• 1. prest.",0.2683,{"$nulls":3},"0,2400"]
[null,"• 2. prest.",0.5122,{"$nulls":3},"0,4255"]
[null,"• 3. prest.",{"v":0.775,"d":"0.7750"},{"$nulls":3},"0,6842"]
[null,"• 4. prest.",1.1429,{"$nulls":3},"1,0469"]
[null,"• 5. prest.",1.4848,{"$nulls":3},"1,4390"]
[null,"• 6. prest.",1.7097,{"$nulls":3},"1,8108"]
[null,"Razmerje prenosa","0,2027 / 0,1912 (2) (3)",{"$nulls":3},"0,2368 / 0,2192 (2) (3)"]
[]
["PLATIŠČA","Tip ","16-palčna"]
[null,"Material","Jeklo"]
[null,"Pnevmatike","215 / 75 R16 (2) - 225 / 75 R16 (3)"]
[null,"Kotalni obseg (m)","2,289 (2) / 2,336 (3)"]
[null,"Hitrost pri 1000 vrt/min po prestavah (km/h):"]
[null,"• 1. prest.","7,0454 (2) /  7,1901 (3)",{"$nulls":3},"7,2252 (2) / 7,3735 (3)"]
[null,"• 2. prest.","13,4501 (2) / 13,7262 (3)",{"$nulls":3},"12,8096 (2) / 13,0726 (3)"]
[null,"• 3. prest.","20,3510 (2) / 20,7689 (3)",{"$nulls":3},"20,5978 (2) /  21,0207 (3)"]
[null,"• 4. prest.","30,0119 (2) / 30,6281 (3)",{"$nulls":3},"31,5168 (2) / 32,1640 (3)"]
[null,"• 5. prest.","38,9900 (2) / 39,7905 (3)",{"$nulls":3},"43,3210 (2) / 42,2105 (3)"]
[null,"• 6. prest.","44,8957 (2) / 45,8175 (3)",{"$nulls":3},"54,5140 (2) / 55,6333 (3)"]
[]
[null,"  (1) H3             (2) Heavy 435                 (3) Heavy 440"]
[{"$nulls":3},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer L4\nPodvozje (II) - 04/2014"]
[]
[]
[null,null,"2.2 l HDi \"130\"\nBVM6","2.2 l HDi \"130\"\nStop & Start BVM6","2.2 l HDi \"150\"\nBVM6","2.2 l HDi \"150\"\nStop & Start BVM6","3.0 l HDi \"180\"\nBVM6"]
["Izvedenke: L4H2 - L4H3","Skupna dovoljena masa: 3500 / 4000","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HH Euro5","PUMA 4HU Euro 5","PUMA 4HU Euro5","SOFIM F1CE3481E"]
[]
[]
["OBESE","   Spredaj:","Posamične obese - Vzmetenje tipa Psuedo Mac Pherson s trikotno vpetim spodnjim vodilom in stabilizacijskim drogom"]
[]
[null,"Stabilizacijski drog (premer v mm)","26"]
[null,"Prožnost na kolesu (mm/100 kg)"]
[null,"Geometrija prednje preme (1):"]
[null,"• radij krmiljenja (mm)"]
[null,"• zaostajanje (°)     "]
[null,"• nagib kolesa (°)"]
[null,"• skupno stekanje (mm)"]
[null,"Zadaj:","Toga prema z vzdolžno lamelo in stabilizacijskim drogom - Hidravlični amortizerji z dvojnim učinkom in nagnjeni pod kotom"]
[null,null,"Vzmetenje s pnevmatsko kompenzacijo za doplačilo"]
[null,null,"Zadnja prema z ojačanimi dvolistnimi vzmetmi za doplačilo"]
[null,"Stabilizacijski drog (premer v mm)"]
[null,"Prožnost na kolesu (mm/100 kg)"]
[null,"Geometrija prednje preme (1):"]
[null,"• nagib kolesa (°)"]
[null,"• skupno stekanje (mm)"]
[]
["VOLAN","Tip ","S servopomočjo"]
[null,"Servo mehanizem","Fiksni / variabilni za doplačilo"]
[null,"Prestavno razmerje okoli ničle (kolo/volanski obroč)"]
[null,"Obrati volana od enega do drugega skrajnega položaja",3.87]
[null,"Premer obračalnega kroga (m):"]
[null,"• med zidovoma",11.26]
[null,"• med pločnikoma",11.44]
[]
["ZAVORE","Sistem proti blokiranju koles","ABS + AFU"]
[null,"Sistem za dinamični nadzor stabilnosti (ESP) s sistemom za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles (ASR)","ESP + ASR + Sistem za speljevanje na klancu + LAC (Load Adaptative Control)"]
[null,"   Spredaj:"]
[null,"Zunanji premer koluta (mm)","300"]
[null,"Debelina koluta (mm)","32"]
[null,"Premer bata (mm)","44 + 48"]
[null,"Zadaj:"]
[null,"Zunanji premer koluta (mm)","280 (2) / 300 (3)"]
[null,"Debelina koluta (mm)","16 (2) / 22 (3)"]
[null,"Premer bata (mm)",48]
[]
[null,"  (1) Pri H3             (2) Heavy 435                 (3) Heavy 440"]

{"sheet":"Boxer Šasija","index":4,"n_rows":63,"n_cols":7,"rows_kept":63,"merged":[[0,0,0,1],[0,3,0,6],[24,0,24,1],[24,3,24,6],[46,0,46,1],[46,3,46,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":3},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer - Šasija\nPovzetek - 04/2014"]
[]
[null,null,"ŠASIJA S KABINO"]
[null,null,"L1","L2","L2S","L3","L4"]
[]
[]
["MERE (m)","Medosna razdalja","3000","3450","3800","4035"]
[null,"Previs spredaj / previs zadaj","948 / 860",{"$nulls":3},"948 / 1225"]
[null,"Največji previs ZAD","1800","2070","2280","2400"]
[null,"Skupna dolžina","4808","5258","5608","5843","6208"]
[null,"Največja dolžina vozila (m) *","5748","6468","7028","7383"]
[null,"Celotna širina vozila (brez vzvratnih ogledal)","2050"]
[null,"Največja širina vozila","2350"]
[null,"Kolotek spredaj / kolotek zadaj","1810 / 1790"]
[null,"Največji kolotek zadaj","1980"]
[null,"Razdalja od zadnje pregradne stene do zadnje preme","1610","2060","2410","2645"]
[null,"Razdalja od prednje preme do zadnje pregradne stene","1380"]
[null,"Višina podvozja","521 do 653"]
[null,"Skupna višina","2153"]
[null,"Največja višina vozila","3500"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer - Šasija\nPovzetek - 04/2014"]
[]
[null,null,"ŠASIJA S PODALJŠANO KABINO"]
[null,null,"L1","L2","L2S","L3","L4"]
[]
[]
["MERE (m)","Medosna razdalja","-","3450","-","4035"]
[null,"Previs spredaj / previs zadaj","-","948 / 860","-","948 / 1225"]
[null,"Največji previs ZAD","-","2070","-","2400"]
[null,"Skupna dolžina","-","5258","-","5843","6208"]
[null,"Največja dolžina vozila (m) *","-","6468","-","7383"]
[null,"Celotna širina vozila (brez vzvratnih ogledal)","-","2050","-","2050"]
[null,"Največja širina vozila","-","2350","-","2350"]
[null,"Kolotek spredaj / kolotek zadaj","-","1810 / 1790","-","1810 / 1790"]
[null,"Največji kolotek zadaj","-","1980","-","1980"]
[null,"Razdalja od zadnje pregradne stene do zadnje preme","-","1189","-","1774"]
[null,"Razdalja od prednje preme do zadnje pregradne stene","-","2261","-","2261"]
[null,"Višina podvozja","521 do 653"]
[null,"Skupna višina","2153"]
[null,"Največja višina vozila","3500"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TEHNIČNI PODATKI - Novi Boxer - Šasija\nPovzetek - 04/2014"]
[]
[null,null,"GOLA ŠASIJA"]
[null,null,"L1","L2","L2S","L3","L4"]
[]
[]
[]
["MERE (m)","Medosna razdalja","3000","3450","3800","4035"]
[null,"Previs spredaj / previs zadaj","925 / 860",{"$nulls":3},"925 / 1225"]
[null,"Največji previs ZAD","1800","2070","2280","2400"]
[null,"Skupna dolžina","4785","5235","5585","5820","6185"]
[null,"Največja dolžina vozila (m) *","5725","6445","7005","7360"]
[null,"Celotna širina vozila (brez vzvratnih ogledal)","2050"]
[null,"Največja širina vozila","2350"]
[null,"Kolotek spredaj / kolotek zadaj","1810 / 1790"]
[null,"Največji kolotek zadaj","1980"]
[null,"Največja višina vozila","3500"]