{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["New Note"],"not_rendered":{"external_links":64,"defined_names":503},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"New Note","index":0,"n_rows":103,"n_cols":7,"rows_kept":103,"merged":[[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[5,2,5,6],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,2,31,3],[31,4,31,5],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[36,2,36,5],[39,2,39,6],[40,2,40,5],[41,2,41,6],[42,2,42,6],[43,2,43,5],[44,2,44,5],[45,2,45,5],[46,2,46,3],[46,4,46,5],[47,2,47,3],[47,4,47,5],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[51,2,51,3],[51,4,51,5],[52,2,52,3],[52,4,52,5],[53,2,53,3],[53,4,53,5],[54,2,54,3],[54,4,54,5],[55,2,55,3],[55,4,55,5],[56,2,56,3],[56,4,56,5],[57,2,57,5],[58,2,58,5],[59,2,59,5],[60,2,60,3],[60,4,60,5],[61,2,61,5],[62,2,62,5],[63,2,63,5],[64,2,64,5],[65,2,65,5],[66,2,66,5],[67,2,67,5],[68,2,68,5],[69,2,69,5],[70,2,70,5],[71,2,71,5],[72,2,72,5],[73,2,73,5],[74,2,74,5],[75,2,75,5],[76,2,76,5],[77,2,77,5],[79,2,79,3],[79,4,79,5],[80,2,80,3],[80,4,80,5],[81,2,81,3],[81,4,81,5],[82,2,82,3],[82,4,82,5],[83,2,83,3],[83,4,83,5],[84,2,84,3],[84,4,84,5],[85,2,85,3],[85,4,85,5],[86,2,86,3],[86,4,86,5],[87,2,87,5],[89,2,89,3],[89,4,89,5],[90,2,90,5],[91,2,91,5],[92,2,92,5],[93,2,93,5],[97,0,97,5],[98,0,98,6],[99,0,99,6],[100,0,100,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["TEHNIČNI PODATKI New NOTE"]
[]
["Datum izdaje: Avgust 2013",null,"1.2-litrski bencinski motor",null,"1.5-litrski dizelski motor",null,"1.5-litrski dizelski motor"]
[null,null,"59 kW",null,"66 kW",null,"66 kW"]
["MODEL"]
["Tip karoserije",null,"5 vrat"]
["Stopnje opreme",null,"Visia, Acenta",null,"Visia, Acenta, Tekna",null,"Visia Plus, Acenta, Tekna"]
["Število sedežev","oseb",5,null,5,null,5]
[]
["MOTOR"]
["Koda motorja",null,"HR12DE",null,"K9K",null,"K9K 400"]
["Št. valjev, razpored",null,"3, vrstni",null,"4, vrstni",null,"4, vrstni"]
["Št. ventilov na valj",null,4,null,2,null,2]
["Prostornina motorja","cm3",1198,null,1461,null,1461]
["Premer x hod","mm","78,0 x 83,6",null,"76,0 x 80,5",null,"76.0 x 80.5"]
["Največja moč motorja (1)","kW(PS) @ min-1","59(80)@6000",null,"66(90)@4000",null,"66(90)/4000 "]
["Največji navor (1)","Nm @ min-1","110@4000",null,"200@1,750",null,"200/1750"]
["Kompresijsko razmerje",null,"10.7:1",null,"15.5:1",null,"15.2:1"]
["Cam type",null,"DOHC pogonska veriga",null,"SOHC zobati jermen"]
["Vrsta goriva",null,"neosvinčen bencin RON 95",null,"Dizel",null,"dizel"]
["Sistem vžiga",null,"elektronski, direktni vbrizg",null,"Kompresija + temperatura",null,"turbo polnilnik + intercooler"]
["Dovod goriva",null,"večtočkovni vbrizg",null,"Pozitivni tlačni tokokrog (črpalka goriva v rezervoarju)",null,"direktni vbrizg + Common Rail"]
["Kontrola emisije",null,"tri stezni katalizator",null,"Oksidacijski katalizator, DPF",null,"Oxidacijski katalizator + DPF"]
["Emisija",null,"EU5",null,"EU5",null,"EU5"]
[]
["POGONSKI SKLOP"]
["Vrsta sklopke",null,"suha, enojna plošča / hidravlična",null,"suha, enojna plošča / hidravlična"]
["Menjalnik",null,"5-st. ročni",null,"5-st. ročni",null,"5-st. ročni"]
["Prestavna razmerja  1. ",null,3.727,null,3.727,null,3.727]
["                                 2. ",null,2.048,2.048,2.048,2.048,2.048]
["                                 3. ",null,1.393,1.393,1.321,1.393,1.321]
["                                 4. ",null,1.029,1.029,0.935,1.029,0.971]
["                                 5. ",null,0.821,0.821,0.689,0.821,0.756]
["                                 6. ",null,"-",null,"-",null,"-"]
["                                 Vzvratna ",null,3.545,3.545,3.545,3.545,3.545]
["Končno prestavno razmerje ",null,4.067,null,3.294,null,3.438]
["Pogon",null,"prednji",{"$nulls":3},"prednji"]
[]
["ŠASIJA"]
["Vzmetenje ","spredaj","neodvisna, McPhersonova vzmetna noga"]
["Vzmetenje","zadaj","Poltoga prema, vijačne vzmeti"]
["Upravljanje",null,"električni progresivni servo ojačevalnik, zobata letev"]
["Zavorni sistem",null,"zračeni koluti spredaj, bobni zadaj, diagonalni razdelilnik, servo ojačevalec, ABS z EBD in sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (NBA)"]
["Premer in debelina prednjih zavor","Φ x t(mm)","260 x 22"]
["Premer in debelina zadnjih zavor","Φ",203]
[" ESP (Stability control system)",null,"standard"]
["Velikost koles (opcija)",null,"15x5.5J / (16x6J)",null,"15x5.5J / (16x6J)",null,"15x5.5 / (16x6)"]
["Pnevmatike (opcija)",null,"185/65R15 (195/55R16)",null,"185/65R15 (195/55R16)",null,"175/65R15 (185/55R16)"]
[]
["MASE IN MERE"]
["Lastna teža min./max.  (2)","kg","1036/1111",null,"1129/1197",null,"1180/1205"]
["Skupna teža s tovorom","kg",1510,null,1615,null,1615]
["Max. obremenitev  ","kg",395,null,415,null,395]
["Max. osna obremenitev spredaj","kg",780,null,870,null,901]
["                                      zadaj","kg",770,null,785,null,781]
["Max. obrem. prikolice z zavoro ","kg","-",null,450,null,900]
["                          brez zavore ","kg","-",null,450,null,510]
["Max. obremenitev strehe","kg",50,{"$nulls":3},50]
["Celotna dolžina","mm",4100,{"$nulls":3},4100]
["Celotna širina","mm",1695,{"$nulls":3},1691]
["Celotna višina   (2)","mm","1530 / 1535 (s stekleno streho)",null,1530,null,1550]
["Medosna razdalja","mm",2600,{"$nulls":3},2600]
["Kolotek spredaj (15\" / 16\")","mm","1480 / 1470",{"$nulls":3},1470]
["Kolotek zadaj (15\" / 16\")","mm","1485 / 1475",{"$nulls":3},1460]
["Previs spredaj","mm",825]
["Previs zadaj","mm",675]
["Prtljažni prostor - max. dolžina (fiksna klop / zadnja klop nazaj / zadnja klop naprej)","mm","725 / 697 / 859",{"$nulls":3},"610/ 770"]
["         - max. širina","mm",1202,{"$nulls":3},1255]
["         - max. višina do prekrivala prtljage","mm","574 (brez Karakuri board) / 420 (Karakuri board zgoraj)"]
["         - max. višina do stropa","mm","858 (brez Karakuri board) / 700 (Karakuri board zgoraj)"]
["Prostornina prtljažnika (VDA):","l",{"$nulls":4},"280/437"]
["   - sedeži najbolj nazaj, Karakuri zgoraj, do prekrivala prtljage","l",195,{"$nulls":3},1332]
["   - sedeži najbolj nazaj do prekrivala prtljage","l",295]
["   - sedeži najbolj naprej do prekrivala prtljage","l",381]
["    - zlož. Sedeži, do stropa","l",1982]
["Cd",null,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
["Frontal area","m2",2.13]
["Kapaciteta rez. za gorivo","l",41,{"$nulls":3},46]
[]
["ZMOGLJIVOST"]
["Poraba goriva (3)",null,"1,2 80 KM",null,"1,5 dCi 90 KM",null,"1,5 90 KM"]
["      mesto (A/T)","l/100 km",5.9,null,4.2,null,{"v":5,"d":"5.0"}]
["      izven mesta (A/T)","l/100 km",{"v":4,"d":"4.0"},null,3.2,null,3.7]
["      kombinirano (A/T)","l/100 km",4.7,null,3.6,null,4.2]
["Emisija CO2 (A/T)","g/km",109,null,92,null,110]
["Največja hitrost (A/T)","km/h",170,null,179,null,168]
["Pospešek 0 - 100 km/h (A/T)","sec",13.7,null,11.9,null,12.8]
["Najmanjši obračalni krog","m","10,7 (R15 & R16)",{"$nulls":3},11]
[]
["OFF-ROAD ZMOGLJIVOSTI"]
["Kot približevanja","stopinj","19 (brez sprednjega spojlerja)"]
["Kot oddaljevanja","stopinj",31]
["Nagib","stopinj",15.8]
["Minimalna višina od tal","mm","131 (fleksibilni spojler)"]
[]
[]
[]
["1) V skladu z 1999/99/EC."]
["2) V skladu z EU direktivo. Lastna teža je brez voznika, vključuje pa hladilno tekočino, olja, gorivo, rezervno kolo in orodja. Nosilnost bo odvisna od vgrajene opreme."]
["3) V skladu z 1999/100/EC. Dodatna oprema, vzdrževanje, način vožnje, cestne in vremenske razmere lahko vplivajo na uradne meritve."]
[]
[]
["Opomba: Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila."]