{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["CT C-ZERO"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"CT C-ZERO","index":0,"n_rows":85,"n_cols":3,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[78,2,78,3],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[82,2,82,3],[83,2,83,3],[84,2,84,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["CITROEN C-ZERO"]
["September 2010"]
["MODEL",null,"C-ZERO"]
[]
["Davčni razred Francija","CV"," "]
["MOTOR"]
["Tip",null,"Električni sinhronski"]
[null,null,"s trajnimi magneti"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","kW CEE","47 pri vrtlj. od 3500 do 8000"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","KM CEE","64 pri vrtljajih od 3500 do 8000"]
["Največji navor pri številu vrtljajev","Nm CEE","180 pri vrtljajih od 0 do 2000"]
["Največje število vrtljajev","vrt/min",{"v":8500,"d":"8,500"}]
["GLAVNA BATERIJA"]
["Tehnologija",null,"Litij-ionska"]
["Število celic"," ",88]
["Celice","Ah",50]
["Skupna nominalna zmogljivost","kWh",16]
["Uporabna nominalna zmogljivost","kWh",{"v":15.2,"d":"15.20"}]
["Električna napetost","V",330]
["Električna napetost"," ","(3,75 V/50 Ah na celico)"]
["PRENOS MOČI / MENJALNIK"]
["Skupni prenos",null,6.066]
["Vožnja naprej: 1 prestava. Hitrost pri 1000 vrt/min","km/h",17.28]
["Vzvratna vožnja: hitrost pri 1000 vrt/min","km/h",17.28]
["PNEVMATIKE"]
["Dimenzije                                                                Spredaj",null,"145/65 R 15 - 72 S"]
["Zadaj",null,"175/55 R 15 - 77 V"]
["Obseg pnevmatike: spredaj - zadaj","mm","1734 -1747"]
["KRMILNI MEHANIZEM",null," "]
["Tip servopomoči",null,"Električni"]
["Prenosno razmerje"]
["Število obratov volana med skrajnima položajema",null,3.5]
["Premer volana","mm",203]
["Premer obračalnega kroga med pločniki","m ",9.5]
["PREME - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,"Pseudo McPherson"]
["Zadnja prema",null,"Tipa De Dion (3 drogovi)"]
["Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP)",null,"Serijsko"]
["ZAVORNI SISTEM",null,"serijsko ABS + REF + AFU"]
["Spredaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Hlajene - 356 - Plavajoče"]
["Zadaj: premer zavornega bobna","mm",203]
["DIMENZIJE / PROSTORNINA",null," "]
["Dolžina ","mm",3475]
["Širina: bokov - z vzvratnimi ogledali","mm","1475 - 1792"]
["Višina","mm",1608]
["Medosna razdalja","mm",2550]
["Kolotek spredaj","mm",1310]
["Kolotek zadaj","mm",1270]
["Previs spredaj","mm",500]
["Previs zadaj","mm",425]
["Dolžina potniškega prostora","mm",1790]
["Višina do stropa pri naklonu 14°: spredaj - zadaj","mm","935 - 888"]
["Širina v višini komolcev: spredaj - zadaj","mm","1260 - 1230"]
["Dolžina nakladalnega prostora za prednjimi sedeži","mm",1230]
["Dolžina nakladalnega prostora za zadnjimi sedeži","mm",570]
["Višina nakladalnega praga","mm",745]
["Širina prtljažnega prostora med blatniškima košema","mm",930]
["Višina pod polico","mm",379]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA pod polico","dm3",166]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA za prednjimi sedeži","dm3",860]
["MASE"]
["Brez obremenitve (min. CEE) brez - z voznikom","kg","1120 - 1195"]
["Skupna dovoljena masa","kg",1450]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE brez voznika)","kg","520 - 600"]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE z voznikom)","kg","561 - 634"]
["Največja dovoljena masa vozila in prikolice","kg",1450]
["Nosilnost: brez - z voznikom","kg","330 - 255"]
["Dovoljena vlečna masa: brez zavor","kg",0]
["Prikolica z zavorami: brez - s povečano obremenitvijo","kg",0]
["Dovoljena obremenitev na nosilnih drogovih prtljažnika na strehi","kg",30]
["AERODINAMIČNOST"]
["Koeficient zračnega upora (Cx - S)",null,"0,33 - 2,14"]
["Največji presek (SCx)","m2",0.706]
["ZMOGLJIVOSTI",null," "]
["Največja hitrost","km/h",130]
["0 do 100 km/h (polovična obremenitev)","s",15.9]
["400 m z mesta (polovična obremenitev)","s",20.7]
["1000 m z mesta (polovična obremenitev)","s",37.3]
["PORABA / EMISIJE",null," "]
["Avtonomija","km",150]
["Poraba pri kombinirani vožnji","Wh/km",135]
["Emisija CO2","g/km",0]
["VZDRŽEVANJE"]
["Interval servisnih pregledov","km","20.000 - 1 leto"]