{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["DS4 z bencinskim motorjem","DS4 z dizelskim motorjem  2010"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"DS4 z bencinskim motorjem","index":0,"n_rows":103,"n_cols":10,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,9],[2,0,2,6],[3,2,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,9],[4,2,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,9],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[5,7,5,9],[6,2,6,4],[6,5,6,6],[6,7,6,9],[7,2,7,4],[7,5,7,6],[7,7,7,9],[8,5,8,6],[8,7,8,9],[9,2,9,4],[9,5,9,6],[9,7,9,9],[10,2,10,4],[10,5,10,6],[10,7,10,9],[11,2,11,4],[11,5,11,6],[11,7,11,9],[12,2,12,4],[12,5,12,6],[12,7,12,9],[13,2,13,4],[13,5,13,6],[13,7,13,9],[14,2,14,4],[14,5,14,6],[14,7,14,9],[15,2,15,4],[15,5,15,6],[15,7,15,9],[16,2,16,4],[16,5,16,6],[16,7,16,9],[17,2,17,4],[17,5,17,6],[17,7,17,9],[18,2,18,4],[18,5,18,6],[18,7,18,9],[19,2,19,4],[19,5,19,6],[19,7,19,9],[20,2,20,4],[20,5,20,6],[20,7,20,9],[21,2,21,4],[21,5,21,6],[21,7,21,9],[22,2,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,9],[35,2,35,9],[36,2,36,9],[37,2,37,9],[38,2,38,9],[39,2,39,9],[41,2,41,9],[42,2,42,9],[43,2,43,9],[44,2,44,9],[45,2,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,9],[46,2,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,9],[47,5,47,6],[47,7,47,9],[48,2,48,9],[49,2,49,9],[50,2,50,9],[51,2,51,9],[52,2,52,9],[53,2,53,9],[54,2,54,9],[55,2,55,9],[56,2,56,9],[57,2,57,9],[58,2,58,9],[59,2,59,9],[60,2,60,9],[61,2,61,9],[62,2,62,9],[63,2,63,9],[64,2,64,9],[65,2,65,9],[66,2,66,9],[67,2,67,4],[68,2,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,9],[69,2,69,4],[69,5,69,6],[69,7,69,9],[70,2,70,4],[70,5,70,6],[70,7,70,9],[71,2,71,4],[71,5,71,6],[71,7,71,9],[72,2,72,4],[72,5,72,6],[72,7,72,9],[73,2,73,4],[73,5,73,6],[73,7,73,9],[74,2,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,9],[75,2,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,9],[76,2,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,9],[77,6,77,9],[78,2,78,9],[79,2,79,4],[79,6,79,9],[80,2,80,4],[80,5,80,6],[80,7,80,9],[81,2,81,4],[81,5,81,6],[81,7,81,9],[82,2,82,4],[82,5,82,9],[83,2,83,4],[83,5,83,6],[83,7,83,9],[84,2,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,9],[85,2,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,9],[86,2,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,9],[87,2,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,9],[88,2,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,9],[89,2,89,4],[89,5,89,6],[89,7,89,9],[90,2,90,4],[90,5,90,6],[90,7,90,9],[91,2,91,4],[91,5,91,6],[91,7,91,9],[92,5,92,6],[92,7,92,9],[93,2,93,4],[93,5,93,6],[93,7,93,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["CITROEN DS4 z bencinskim motorjem"]
["Maj 2011"]
["MODEL",null,"DS4 VTi 120",null,null,"DS4 THP 155",null,"DS4 THP 200"]
[{"$nulls":5}," ",null," "]
[" "]
["MENJALNIK",null,"BVM5",null,null,"BMP6",null,"BVM6"]
["Davčni razred Francija","CV",7,null,null,9,null,11]
["MOTOR"]
["Gorivo",null,"Najmanj 95-oktanski neosvinčen",null,null,"Najmanj 95-oktanski neosvinčen",null,"Najmanj 95-oktanski neosvinčen"]
["Stopnja zmanjševanja onesnaževanja",null,"Euro V",null,null,"Euro V",null,"Euro V"]
["Tip",null,"EP6C",null,null,"EP6CDT",null,"EP6CDTX"]
["Število valjev - Število ventilov",null,"4 - 16",null,null,"4 - 16",null,"4 - 16"]
["Variabilno prestavljanje odmičnih gredi",null,"Sesalna stran - izpušna stran",null,null,"Sesalna stran",null,"Sesalna stran - izpušna stran"]
["Variabilno odpiranje ventilov",null,"Sesalna stran",null,null,"-",null,"Sesalna stran"]
["Vrtina x hod","mm","77 x 85,8",null,null,"77 x 85,8",null,"77 x 85,8"]
["Prostornina motorja","cm3",1598,null,null,1598,null,1598]
["Kompresijsko razmerje",null,"11 : 1",null,null,"10,5 : 1",null,"10,5 : 1"]
["Tip vbrizgavanja",null,"Posredno - Bosch MEV 17.4",null,null,"Neposredno - Bosch MEV 17.4",null,"Neposredno - Bosch MEV 17.4"]
["Kompresijsko polnjenje","bar","-",null,null,0.8,null,1.2]
["Največja moč pri številu vrtljajev","kW CEE","88 pri 6000",null,null,"115 pri 6000",null,"147 pri vrtljajih od 5500 do 6800"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","KM CEE","120 pri 6000",null,null,"156 pri 6000",null,"200 pri vrtljajih od 5500 do 6800"]
["Največji navor pri številu vrtljajev","Nm CEE","160 pri 4250",null,null,"240 pri vrtljajih od 1400 do 4000",null,"275 pri vrtljajih od 1700 do 4500"]
["PRENOS MOČI / MENJALNIK"]
["                                              1. prestava","km/h",7.38,7.33,7.23,8.52,8.41,8.52,8.41,8.46]
["Hitrost                                                                   2. prestava","km/h",13.66,13.74,13.56,15.71,15.5,14.77,14.58,14.66]
["pri 1000 vrt/min                                                   3. prestava","km/h",19.76,19.88,19.62,{"v":22.8,"d":"22.80"},{"v":22.5,"d":"22.50"},21.04,20.76,20.89]
["                                                   4. prestava","km/h",26.81,26.97,26.61,{"v":29.4,"d":"29.40"},29.01,27.35,26.99,27.15]
["                                                    5. prestava","km/h",34.24,34.45,33.99,36.68,36.19,34.23,33.78,33.98]
["                                                  6. prestava","km/h","-","-","-",44.29,43.71,{"v":40.5,"d":"40.50"},39.96,{"v":40.2,"d":"40.20"}]
["Vzvratna prestava","km/h",7.65,{"v":7.7,"d":"7.70"},7.59,9.12,{"v":9,"d":"9.00"},9.12,{"v":9,"d":"9.00"},9.05]
["PNEVMATIKE"]
["Dimenzije",null,"215/60 R16","215/55 R17","225/45 R18","215/55 R17","225/45 R18","215/55 R17","225/45 R18","225/40 R19"]
["Obseg pnevmatike","mm",2025,2037,2010,2037,2010,2037,2010,2022]
["KRMILNI MEHANIZEM"]
["Tip servopomoči",null,"Elektrohidravlični variabilni"]
["Prenosno razmerje",null,"16,2:1"]
["Število obratov volana med skrajnima položajema",null,"2.9"]
["Premer volana","mm",375]
["Premer obračalnega kroga: med zidovi - pločniki","m ","10,70 - 11,20"]
["PREME - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,"Pseudo McPherson"]
["Zadnja prema",null,"Podaljšana vodila"]
["ESP",null,"Serijsko z inteligentnim sistemom proti spodrsavanju pogonskih koles"]
["ZAVORNI SISTEM"]
["Spredaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Hlajene kolutne zavore - 283 x 26 - Plavajoče",null,null,"Hlajene kolutne zavore - 302 x 26 - Plavajoče",null,"Hlajene kolutne zavore - 340 x 30 - Plavajoče"]
["Zadaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Kolutne zavore - 249 x 9 (268 x 12 pri el. parkirni zavori) - Plavajoče",null,null,"Kolutne zavore - 268 x 12 - Plavajoče",null,"Kolutne zavore - 290 x 12 - Plavajoče"]
["DIMENZIJE / PROSTORNINA"]
["Dolžina ","mm",4275]
["Širina: bokov - z vzvratnimi ogledali","mm","1810 - 2052"]
["Višina","mm",1523]
["Medosna razdalja","mm",2612]
["Kolotek spredaj","mm",1531]
["Kolotek zadaj","mm",1526]
["Previs spredaj","mm",924]
["Previs zadaj","mm",739]
["Dolžina potniškega prostora","mm",1699]
["Višina sedišča: spredaj - zadaj","mm","290 - 314"]
["Višina do stropa pri naklonu 14°: spredaj - zadaj","mm","864 - 855"]
["Širina v višini komolcev: spredaj - zadaj","mm","1457 - 1422"]
["Dolžina nakladalnega prostora za prednjimi sedeži","mm",1560]
["Dolžina nakladalnega prostora za zadnjimi sedeži","mm",862]
["Višina nakladalnega praga","mm",783]
["Širina prtljažnega prostora med blatniškima košema","mm",1027]
["Višina pod polico","mm",598]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA pod polico: z - brez rezervnega kolesa","dm3","359 - 385"]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA za prednjimi sedeži","dm3",1021]
["MASE",{"$nulls":4}," "]
["Brez obremenitve (min. CEE) brez - z voznikom","kg","1205 - 1280",null,null,"1284 - 1359",null,"1316 - 1391"]
["Skupna dovoljena masa","kg",1755,null,null,1795,null,1820]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE brez voznika)","kg","759 - 446",null,null,"811 - 473",null,"834 - 482"]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE z voznikom)","kg","795 - 485",null,null,"847 - 512",null,"870 - 521"]
["Največja dovoljena masa vozila in prikolice","kg",2955,null,null,3195,null,2820]
["Nosilnost: brez - z voznikom","kg","550 - 475",null,null,"511 - 436",null,"504 - 429"]
["Dovoljena vlečna masa: brez zavor","kg",640,null,null,680,null,695]
["Prikolica z zavorami: brez - s povečano obremenitvijo","kg","1200 - 1450",null,null,"1400 - 1650",null,"1000 - 1250"]
["Maksimalna obremenitev: na vlečnem priključku - strešnih drogovih","kg","75 - 55",null,null,"75 - 55",null,"75 - 55"]
["PROSTORNINA"]
["Posoda za gorivo","litri",60]
["AERODINAMIČNOST"]
["Koeficient zračnega upora (Cx - S)",null,"0,311 - 2,296",null,null,"0,323 - 2,288",null,"0,317 - 2,288"]
["Največji presek (SCx)","m2",0.715,null,null,0.739,null,0.726]
["ZMOGLJIVOSTI"]
["Največja hitrost","km/h",193,null,null,214,null,235]
["0 do 100 km/h: Samo voznik - polovična obremenitev","s","10,8 - 12,2",null,null,"9,0 - 9,9",null,"7,9 - 8,5"]
["400 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","17,3 - 18,1",null,null,"16,3 - 16 8",null,"15,8 - 16,2"]
["1000 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","32,2 - 33,4",null,null,"29,9 - 30,7",null,"27,9 - 28,9"]
["PORABA / EMISIJE",null," ",null,null," "]
["Mestna vožnja","l/100 km",8.3,null,null,{"v":9,"d":"9.0"},null,8.4]
["Izvenmestna vožnja","l/100 km",{"v":5,"d":"5.0"},null,null,5.1,null,5.2]
["Kombinirana vožnja","l/100 km",6.2,null,null,6.5,null,6.4]
["Emisija CO2","g/km",144,null,null,149,null,149]
["VZDRŽEVANJE"]
["Interval servisnih pregledov","km - čas","30.000 - 2 leti",null,null,"30.000 - 2 leti",null,"30.000 - 2 leti"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":7},"²"]

{"sheet":"DS4 z dizelskim motorjem  2010","index":1,"n_rows":94,"n_cols":11,"rows_kept":94,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,10],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,10],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,10],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,10],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,10],[9,2,9,4],[9,5,9,7],[9,8,9,10],[10,2,10,4],[10,5,10,7],[10,8,10,10],[11,2,11,4],[11,5,11,7],[11,8,11,10],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[12,8,12,10],[13,2,13,4],[13,5,13,7],[13,8,13,10],[14,2,14,4],[14,5,14,7],[14,8,14,10],[15,2,15,4],[15,5,15,7],[15,8,15,10],[16,2,16,4],[16,5,16,7],[16,8,16,10],[17,2,17,4],[17,5,17,7],[17,8,17,10],[18,2,18,4],[18,5,18,7],[18,8,18,10],[19,2,19,4],[19,5,19,7],[19,8,19,10],[20,2,20,4],[20,5,20,7],[20,8,20,10],[21,2,21,4],[21,5,21,7],[21,8,21,10],[33,2,33,10],[34,2,34,10],[35,2,35,10],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[36,8,36,9],[37,2,37,10],[38,2,38,10],[39,2,39,10],[40,2,40,10],[41,2,41,10],[42,2,42,10],[43,2,43,10],[44,2,44,4],[44,5,44,7],[44,8,44,9],[45,2,45,4],[45,5,45,7],[45,8,45,9],[46,2,46,10],[47,2,47,10],[48,2,48,10],[49,2,49,10],[50,2,50,10],[51,2,51,10],[52,2,52,10],[53,2,53,10],[54,2,54,10],[55,2,55,10],[56,2,56,10],[57,2,57,10],[58,2,58,10],[59,2,59,10],[60,2,60,10],[61,2,61,10],[62,2,62,10],[63,2,63,10],[64,2,64,10],[65,2,65,10],[66,2,66,4],[66,5,66,7],[66,8,66,10],[67,2,67,4],[67,5,67,7],[67,8,67,10],[68,2,68,4],[68,5,68,7],[68,8,68,10],[69,2,69,4],[69,5,69,7],[69,8,69,10],[70,2,70,4],[70,5,70,7],[70,8,70,10],[71,2,71,4],[71,5,71,7],[71,8,71,10],[72,2,72,4],[72,5,72,7],[72,8,72,10],[73,2,73,4],[73,5,73,7],[73,8,73,10],[74,2,74,4],[74,5,74,7],[74,8,74,10],[75,2,75,4],[75,5,75,7],[75,8,75,10],[77,2,77,10],[78,2,78,4],[78,5,78,7],[78,8,78,10],[79,2,79,4],[79,5,79,7],[79,8,79,10],[80,2,80,4],[80,5,80,7],[80,8,80,10],[81,2,81,4],[81,5,81,7],[81,8,81,10],[82,2,82,4],[82,5,82,7],[82,8,82,10],[83,2,83,4],[83,5,83,7],[83,8,83,10],[84,2,84,4],[84,5,84,7],[84,8,84,10],[85,2,85,4],[85,5,85,7],[85,8,85,10],[86,2,86,4],[86,5,86,7],[86,8,86,10],[87,2,87,4],[87,5,87,7],[87,8,87,10],[88,2,88,4],[88,5,88,7],[88,8,88,10],[89,2,89,4],[89,5,89,7],[89,8,89,10],[90,2,90,4],[90,5,90,7],[90,8,90,10],[91,6,91,7],[91,9,91,10],[92,2,92,4],[92,5,92,7],[92,8,92,10],[93,2,93,4],[93,5,93,7],[93,8,93,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["CITROEN DS4 z dizelskim motorjem"]
["Maj 2011"]
["MODEL",null,"DS4 HDi 110 FAP",null,null,"DS4 e-HDi 110 FAP",null,null,"DS4 HDi 160 FAP"]
[null,null," ",null,null," ",null,null," "]
[" "]
["MENJALNIK",null,"BVM6",null,null,"BMP6",null,null,"BVM6"]
["Davčni razred Francija","CV",6,null,null,6,null,null,8]
["MOTOR"]
["Gorivo",null,"Dizelsko gorivo",null,null,"Dizelsko gorivo",null,null,"Dizelsko gorivo"]
["Stopnja zmanjševanja onesnaževanja",null,"Euro V",null,null,"Euro V",null,null,"Euro V"]
["Stop&Start",null,"-",null,null,"Kombiniran alternator-zaganjalnik",null,null,"-"]
["Tip",null,"DV6C",null,null,"DV6C",null,null,"DW10C"]
["Število valjev - Število ventilov",null,"4 - 8",null,null,"4 - 8",null,null,"4 - 16"]
["Vrtina x hod","mm","75 x 88,3",null,null,"75 x 88,3",null,null,"85 x 88"]
["Prostornina motorja","cm3",1560,null,null,1560,null,null,1997]
["Kompresijsko razmerje",null,"16 : 1",null,null,"16 : 1",null,null,"16 : 1"]
["Tip skupnega voda",null,"Bosch 1650 bar",null,null,"Bosch 1650 bar",null,null,"Bosch 2000 bar"]
["Kompresijsko polnjenje",null,"Turbokompresor z variabilno geometrijo + izmenjevalnik",null,null,"Turbokompresor z variabilno geometrijo + izmenjevalnik",null,null,"Turbokompresor z variabilno geometrijo + izmenjevalnik"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","kW CEE","82 pri 3600",null,null,"82 pri 3600",null,null,"120 pri 3750"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","KM CEE","112 pri 3600",null,null,"112 pri 3600",null,null,"163 pri 3750"]
["Največji navor (s funkcijo overboost) pri številu vrtljajev","Nm CEE","270 (285) pri 1750",null,null,"270 (285) pri 1750",null,null,"340 pri vrtljajih od 2000 do 3000"]
["PRENOS MOČI / MENJALNIK"]
["                                              1. prestava","km/h",8.82,8.87,8.75,8.82,8.87,8.75,8.01,{"v":7.9,"d":"7.90"},7.95]
["Hitrost                                                                   2. prestava","km/h",16.25,16.34,16.13,16.25,16.34,16.13,15.35,15.15,15.24]
["pri 1000 vrt/min                                                   3. prestava","km/h",24.35,24.49,24.16,23.59,23.73,23.41,{"v":24.4,"d":"24.40"},24.08,24.22]
["                                              4. prestava","km/h",{"v":34.4,"d":"34.40"},{"v":34.6,"d":"34.60"},34.14,{"v":32,"d":"32.00"},32.19,31.76,{"v":34.4,"d":"34.40"},33.94,34.15]
["                                              5. prestava","km/h",46.32,{"v":46.6,"d":"46.60"},45.98,{"v":41,"d":"41.00"},41.24,{"v":40.7,"d":"40.70"},42.29,41.73,41.98]
["                                              6. prestava","km/h",55.57,{"v":55.9,"d":"55.90"},55.16,52.33,52.64,51.94,51.19,50.52,50.82]
["Vzvratna prestava","km/h",9.43,9.49,9.36,9.43,9.49,9.36,8.04,7.94,7.99]
["PNEVMATIKE"]
["Dimenzije",null,"215/60 R16","215/55 R17","225/45 R18","215/60 R16","215/55 R17","225/45 R18","215/55 R17","225/45 R18","225/40 R19"]
["Obseg pnevmatike","mm",2025,2037,2010,2025,2037,2010,2037,2010,2022]
["KRMILNI MEHANIZEM"]
["Tip servopomoči",null,"Elektrohidravlični variabilni"]
["Prenosno razmerje",null,"16,2:1"]
["Število obratov volana med skrajnima položajema",null,2.9,null,null,2.9,null,null,2.7,null,2.9]
["Premer volana","mm",375]
["Premer obračalnega kroga: med zidovi - pločniki","m ","10,70 - 11,20"]
["PREME - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,"Pseudo McPherson"]
["Zadnja prema",null,"Podaljšana vodila"]
["ESP",null,"Serijsko z inteligentnim sistemom proti spodrsavanju pogonskih koles"]
["ZAVORNI SISTEM"]
["Spredaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Hlajene kolutne zavore - 283 x 26 - Plavajoče",null,null,"Hlajene kolutne zavore - 283 x 26 - Plavajoče",null,null,"Hlajene kolutne zavore - 302 x 26 - Plavajoče",null,"340 x 30"]
["Zadaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Kolutne zavore - 249 x 9 (268 x 12 pri el. parkirni zavori) - Plavajoče",null,null,"Kolutne zavore - 249 x 9 (268 x 12 pri el. parkirni zavori) - Plavajoče",null,null,"Kolutne zavore - 268 x 12 - Plavajoče",null,"290 x 12"]
["DIMENZIJE / PROSTORNINA"]
["Dolžina ","mm",4275]
["Širina: bokov - z vzvratnimi ogledali","mm","1810 - 2052"]
["Višina","mm",1523]
["Medosna razdalja","mm",2612]
["Kolotek spredaj","mm",1529]
["Kolotek zadaj","mm",1509]
["Previs spredaj","mm",924]
["Previs zadaj","mm",739]
["Dolžina potniškega prostora","mm",1699]
["Višina sedišča: spredaj - zadaj","mm","290 - 314"]
["Višina do stropa pri naklonu 14°: spredaj - zadaj","mm","864 - 855"]
["Širina v višini komolcev: spredaj - zadaj","mm","1457 - 1422"]
["Dolžina nakladalnega prostora za prednjimi sedeži","mm",1560]
["Dolžina nakladalnega prostora za zadnjimi sedeži","mm",862]
["Višina nakladalnega praga","mm",783]
["Širina prtljažnega prostora med blatniškima košema","mm",1027]
["Višina pod polico","mm",598]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA pod polico","dm3","359 -385"]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA za prednjimi sedeži","dm3",1021]
["MASE",{"$nulls":4}," ",null,null," "]
["Brez obremenitve (min. CEE) brez - z voznikom","kg","1290 - 1365",null,null,"1300 - 1375",null,null,"1320 - 1395"]
["Skupna dovoljena masa","kg",1805,null,null,1815,null,null,1880]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE brez voznika)","kg","823 - 467",null,null,"832 - 468",null,null,"868 - 452"]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE z voznikom)","kg","859 - 506",null,null,"868 - 507",null,null,"904 - 491"]
["Največja dovoljena masa vozila in prikolice","kg",3105,null,null,3115,null,null,3180]
["Nosilnost: brez - z voznikom","kg","515 - 440",null,null,"515 - 440",null,null,"560 - 485"]
["Dovoljena vlečna masa: brez zavor","kg",680,null,null,680,null,null,695]
["Prikolica z zavorami: brez - s povečano obremenitvijo","kg","1300 - 1550",null,null,"1300 - 1550",null,null,"1300 - 1550"]
["Maksimalna obremenitev: na vlečnem priključku - strešnih drogovih","kg","75 - 55",null,null,"75 - 55",null,null,"75 - 55"]
["PROSTORNINA"]
["Posoda za gorivo","litri",60]
["AERODINAMIČNOST"]
["Koeficient zračnega upora (Cx - S)",null,"0,312 - 2,296",null,null,"0,312 - 2,296",null,null,"0,317 - 2,298"]
["Največji presek (SCx)","m2",0.716,null,null,0.716,null,null,0.728]
["ZMOGLJIVOSTI"]
["Največja hitrost","km/h",190,null,null,190,null,null,212]
["0 do 100 km/h: Samo voznik - polovična obremenitev","s","11,3 - 12,4",null,null,"11,3 - 12,4",null,null,"8,6 - 9,3"]
["400 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","17,8 - 18,4",null,null,"17,8 - 18,4",null,null,"16,2 - 16,8"]
["1000 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","32,6 - 33,7",null,null,"32,7 - 33,7",null,null,"29,8 - 30,6"]
["PORABA / EMISIJE",null," ",null,null," ",null,null," "]
["Mestna vožnja","l/100 km",5.9,null,null,4.8,null,null,6.6]
["Izvenmestna vožnja","l/100 km",{"v":4,"d":"4.0"},null,null,4.1,null,null,4.3]
["Kombinirana vožnja","l/100 km",4.7,null,null,4.4,null,null,5.1]
["Emisija CO2","g/km",122,null,null,114,null,null,134]
["VZDRŽEVANJE"]
["Interval servisnih pregledov","km - čas","20.000 - 2 leti",null,null,"20.000 - 2 leti",null,null,"30.000 - 2 leti"]
["Interval zamenjave filtra sajastih delcev","km",{"v":180000,"d":"180,000"},null,null,{"v":180000,"d":"180,000"},null,null,{"v":210000,"d":"210,000"}]