{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["C4 z bencinskem motorjem","C4 z dizelskim motorjem 2010"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"C4 z bencinskem motorjem","index":0,"n_rows":105,"n_cols":18,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,2,16],[3,2,3,5],[3,6,3,9],[3,10,3,13],[3,14,3,16],[4,2,4,5],[4,6,4,9],[4,10,4,13],[4,14,4,16],[5,2,5,5],[5,6,5,9],[5,10,5,13],[5,14,5,16],[6,2,6,5],[6,6,6,9],[6,10,6,13],[6,14,6,16],[7,2,7,5],[7,6,7,9],[7,10,7,13],[7,14,7,16],[8,10,8,13],[8,14,8,16],[9,2,9,5],[9,6,9,9],[9,10,9,13],[9,14,9,16],[10,2,10,5],[10,6,10,9],[10,10,10,13],[10,14,10,16],[11,2,11,5],[11,6,11,9],[11,10,11,13],[11,14,11,16],[12,2,12,5],[12,6,12,9],[12,10,12,13],[12,14,12,16],[13,2,13,5],[13,6,13,9],[13,10,13,13],[13,14,13,16],[14,2,14,5],[14,6,14,9],[14,10,14,13],[14,14,14,16],[15,2,15,5],[15,6,15,9],[15,10,15,13],[15,14,15,16],[16,2,16,5],[16,6,16,9],[16,10,16,13],[16,14,16,16],[17,2,17,5],[17,6,17,9],[17,10,17,13],[17,14,17,16],[18,2,18,5],[18,6,18,9],[18,10,18,13],[18,14,18,16],[19,2,19,5],[19,6,19,9],[19,10,19,13],[19,14,19,16],[20,2,20,5],[20,6,20,9],[20,10,20,13],[20,14,20,16],[21,2,21,5],[21,6,21,9],[21,10,21,13],[21,14,21,16],[22,2,22,5],[22,6,22,9],[22,10,22,13],[22,14,22,16],[37,2,37,16],[38,2,38,16],[39,2,39,16],[40,2,40,16],[41,2,41,16],[43,2,43,16],[44,2,44,16],[45,2,45,16],[46,2,46,16],[47,2,47,5],[47,6,47,9],[47,10,47,13],[47,14,47,16],[48,2,48,5],[48,6,48,9],[48,10,48,13],[48,14,48,16],[50,2,50,16],[51,2,51,16],[52,2,52,16],[53,2,53,16],[54,2,54,16],[55,2,55,16],[56,2,56,16],[57,2,57,16],[58,2,58,16],[59,2,59,16],[60,2,60,16],[61,2,61,16],[62,2,62,16],[63,2,63,16],[64,2,64,16],[65,2,65,16],[66,2,66,16],[67,2,67,16],[68,2,68,16],[69,2,69,5],[69,6,69,9],[69,10,69,13],[69,14,69,16],[70,2,70,5],[70,6,70,9],[70,10,70,13],[70,14,70,16],[71,2,71,5],[71,6,71,9],[71,10,71,13],[71,14,71,16],[72,2,72,5],[72,6,72,9],[72,10,72,13],[72,14,72,16],[73,2,73,5],[73,6,73,9],[73,10,73,13],[73,14,73,16],[74,2,74,5],[74,6,74,9],[74,10,74,13],[74,14,74,16],[75,2,75,5],[75,6,75,9],[75,10,75,13],[75,14,75,16],[76,2,76,5],[76,6,76,9],[76,10,76,13],[76,14,76,16],[77,2,77,5],[77,6,77,9],[77,10,77,13],[77,14,77,16],[78,2,78,5],[78,6,78,9],[78,10,78,13],[78,14,78,16],[80,2,80,16],[82,2,82,5],[83,2,83,16],[84,2,84,5],[84,6,84,9],[84,10,84,13],[84,14,84,16],[85,2,85,5],[85,6,85,9],[85,10,85,13],[85,14,85,16],[86,2,86,5],[86,6,86,9],[86,10,86,13],[86,14,86,16],[87,2,87,5],[87,6,87,9],[87,10,87,13],[87,14,87,16],[88,2,88,5],[88,6,88,9],[88,10,88,13],[88,14,88,16],[89,6,89,7],[89,8,89,9],[89,15,89,16],[90,2,90,5],[90,6,90,7],[90,8,90,9],[90,10,90,13],[90,15,90,16],[91,2,91,5],[91,6,91,7],[91,8,91,9],[91,10,91,13],[91,15,91,16],[92,2,92,5],[92,6,92,7],[92,8,92,9],[92,10,92,13],[92,15,92,16],[93,2,93,5],[93,6,93,7],[93,8,93,9],[93,10,93,13],[93,15,93,16],[95,2,95,5],[95,6,95,9],[95,10,95,13],[95,14,95,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Novi CITROEN C4 z bencinskim motorjem"]
["September 2010"]
["MODEL",null,"C4 VTi 95",{"$nulls":3},"C4 VTi 120",{"$nulls":3},"C4 VTi 120",{"$nulls":3},"C4 THP 155"]
[{"$nulls":10}," ",{"$nulls":3}," "]
[" "]
["MENJALNIK",null,"5-stop. roč. menj.",{"$nulls":3},"5-stop. roč. menj.",{"$nulls":3},"4-stop.avt.menj.",{"$nulls":3},"6-st. robot. meh. menj."]
["Davčni razred Francija","CV","NV",{"$nulls":3},7,{"$nulls":3},"NV",{"$nulls":3},9]
["MOTOR"]
["Gorivo",null,"Najmanj 95-oktanski neosvinčen",{"$nulls":3},"Najmanj 95-oktanski neosvinčen",{"$nulls":3},"Najmanj 95-oktanski neosvinčen",{"$nulls":3},"Najmanj 95-oktanski neosvinčen"]
["Stopnja zmanjševanja onesnaževanja",null,"Euro V",{"$nulls":3},"Euro V",{"$nulls":3},"Euro V",{"$nulls":3},"Euro V"]
["Tip",null,"EP3C",{"$nulls":3},"EP6C",{"$nulls":3},"EP6C",{"$nulls":3},"EP6CDT"]
["Število valjev - Število ventilov",null,"4 - 16",{"$nulls":3},"4 - 16",{"$nulls":3},"4 - 16",{"$nulls":3},"4 - 16"]
["Variabilno prestavljanje odmičnih gredi",null,"-",{"$nulls":3},"Sesalna stran - izpušna stran",{"$nulls":3},"Sesalna stran - izpušna stran",{"$nulls":3},"Sesalna stran"]
["Variabilno odpiranje ventilov",null,"-",{"$nulls":3},"Sesalna stran",{"$nulls":3},"Sesalna stran",{"$nulls":3},"-"]
["Vrtina x hod","mm","77 x 75",{"$nulls":3},"77 x 85,8",{"$nulls":3},"77 x 85,8",{"$nulls":3},"77 x 85,8"]
["Prostornina motorja","cm3",1397,{"$nulls":3},1598,{"$nulls":3},1598,{"$nulls":3},1598]
["Kompresijsko razmerje",null,"11 : 1",{"$nulls":3},"11 : 1",{"$nulls":3},"11 : 1",{"$nulls":3},"11 : 1"]
["Tip vbrizgavanja",null,"Bosch MEV 17.4",{"$nulls":3},"Bosch MEV 17.4",{"$nulls":3},"Bosch MEV 17.4",{"$nulls":3},"Bosch MEV 17.4"]
["Kompresijsko polnjenje","bar","-",{"$nulls":3},"-",{"$nulls":3},"-",{"$nulls":3},0.8]
["Največja moč pri številu vrtljajev","kW CEE","70 pri 6000",{"$nulls":3},"88 pri 6000",{"$nulls":3},"88 pri 6000",{"$nulls":3},"115 pri 6000"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","KM CEE","95 pri 6000",{"$nulls":3},"120 pri 6000",{"$nulls":3},"120 pri 6000",{"$nulls":3},"156 pri 6000"]
["Največji navor pri številu vrtljajev","Nm CEE","135 pri 4000",{"$nulls":3},"160 pri 4250",{"$nulls":3},"160 pri 4250",{"$nulls":3},"240 pri vrtljajih od 1400 do 4000"]
["PRENOS MOČI / MENJALNIK"]
["1. prestava","km/h",null,6.79,{"$nulls":3},7.03,{"$nulls":3},9.02,{"$nulls":3},8.07]
["2. prestava","km/h",null,12.56,{"$nulls":3},13.01,{"$nulls":3},{"v":16.4,"d":"16.40"},{"$nulls":3},14.87]
["3. prestava","km/h",null,18.17,{"$nulls":3},18.82,{"$nulls":3},{"v":24.6,"d":"24.60"},{"$nulls":3},21.58]
["4. prestava","km/h",null,24.65,{"$nulls":3},25.52,{"$nulls":3},34.62,{"$nulls":3},27.83]
["5. prestava","km/h",null,31.49,{"$nulls":3},{"v":32.6,"d":"32.60"},{"$nulls":3},"-",{"$nulls":3},34.72]
["6. prestava","km/h",null,"-",{"$nulls":3},"-",{"$nulls":3},"-",{"$nulls":3},41.92]
["Vzvratna","km/h"]
["PNEVMATIKE"]
["Dimenzije",null,"195/65R15","205/55R16","225/45R17","225/40R18","195/65R15","205/55R16","225/45R17","225/40R18","195/65R15","205/55R16","225/45R17","225/40R18","205/55R16","225/45R17","225/40R18"]
["Tip pnevmatike"]
["Oznaka: obremenitve - hitrosti",null,"91 - H","91 - V","91 - V",null,"91 - H","91 - V","91 - V","Y","91 - H","91 - V","91 - V",null,"91 - V","91 - V","Y"]
["Obseg pnevmatike","mm",1937,1928,1934,1943,1937,1928,1934,1943,1937,1928,1934,1943,1928,1934,1943]
["KRMILNI MEHANIZEM",null," "]
["Tip servopomoči",null,"Volan z elektrohidravličnim variabilnim servomehanizmom"]
["Prenosno razmerje",null,"16,2/1"]
["Število obratov volana med skrajnima položajema",null,"2,9"]
["Premer volana","mm","375"]
["Premer obračalnega kroga: med zidovi - pločniki","m ","10,70 - 11,20"]
["PREME - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,"Pseudo McPherson"]
["Zadnja prema",null,"Prečni torzijski drog"]
["Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP)",null,"Serijsko"]
["ZAVORNI SISTEM",null,"sistem ABS + elektronski razdelilnik zavorne sile + sistem za pomoč pri zaviranju v sili serijsko"]
["Spredaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Hlajene kolutne zavore - 266 x 22 - Plavajoče",{"$nulls":3},"Hlajene kolutne zavore - 283 x 26 - Plavajoče",{"$nulls":3},"Hlajene kolutne zavore - 283 x 26 - Plavajoče",{"$nulls":3},"Hlajene kolutne zavore - 302 x 26 - Plavajoče"]
["Zadaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Kolutne zavore - 249 x 9 - Plavajoče",{"$nulls":3},"Kolutne - 249 x 9 (268 x 12 z el.park.zav.)- Plavajoče",{"$nulls":3},"Kolutne zavore - 249 x 9 - Plavajoče",{"$nulls":3},"Kolutne zavore - 268 x 12 - Plavajoče"]
["DIMENZIJE / PROSTORNINA",null," "]
["Dolžina ","mm",4329]
["Širina: bokov - z vzvratnimi ogledali","mm","1789 - 2050"]
["Višina","mm","1489 do 1502"]
["Medosna razdalja","mm",2608]
["Kolotek spredaj","mm","15\": 1536 - jeklena 16 in 17\":1526 - 16 alu.: 1532- 18\":1522 "]
["Kolotek zadaj","mm","15\": 1529 - jeklena 16 in 17\":1519 - 16 alu.: 1535- 18\":1522 "]
["Previs spredaj","mm",935]
["Previs zadaj","mm",786]
["Dolžina potniškega prostora","mm",1700]
["Višina sedišča: spredaj - zadaj","mm","290 - 314"]
["Višina do stropa pri naklonu 14°: spredaj - zadaj","mm","904 - 860"]
["Širina v višini komolcev: spredaj - zadaj","mm","1457 - 1451"]
["Dolžina nakladalnega prostora za prednjimi sedeži","mm",1565]
["Dolžina nakladalnega prostora za zadnjimi sedeži","mm",877]
["Višina nakladalnega praga","mm",698]
["Širina prtljažnega prostora med blatniškima košema","mm",1027]
["Višina pod polico","mm",553]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA pod polico: z - brez rezervnega kolesa","dm3","408 - 380"]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA za prednjimi sedeži","dm3",1183]
["MASE",{"$nulls":9}," ",{"$nulls":3}," "]
["Brez obremenitve (min. CEE) brez - z voznikom","kg","1200 - 1275",{"$nulls":3},"1205 - 1280",{"$nulls":3},"1270 - 1345",{"$nulls":3},"1275 - 1350"]
["Skupna dovoljena masa","kg",1720,{"$nulls":3},1765,{"$nulls":3},1755,{"$nulls":3},1805]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE brez voznika)","kg","741 - 459",{"$nulls":3},"748 - 457",{"$nulls":3},"794 - 476",{"$nulls":3},"808 - 467"]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE z voznikom)","kg","777 - 498",{"$nulls":3},"784 - 496",{"$nulls":3},"830 - 515",{"$nulls":3},"844 - 506"]
["Največja dovoljena masa vozila in prikolice","kg",2920,{"$nulls":3},3065,{"$nulls":3},3055,{"$nulls":3},3205]
["Nosilnost: brez - z voznikom","kg","520 - 445",{"$nulls":3},"560 - 485",{"$nulls":3},"485 - 410",{"$nulls":3},"530 - 455"]
["Dovoljena vlečna masa: brez zavor","kg",635,{"$nulls":3},640,{"$nulls":3},670,{"$nulls":3},675]
["Prikolica z zavorami: brez - s povečano obremenitvijo","kg","1200 - 1450",{"$nulls":3},"1300 - 1550",{"$nulls":3},"1300 - 1550",{"$nulls":3},"1400 - 1650"]
["Maksimalna obremenitev: na vlečnem priključku/nosilnih drogovih prtljažnika na strehi","kg","75 -",{"$nulls":3},"75 - ",{"$nulls":3},"75 - ",{"$nulls":3},"75 -"]
["PROSTORNINA"]
["Posoda za gorivo","litri",60]
["AERODINAMIČNOST"]
["Koeficient zračnega upora (Cx - S)"]
["Največji presek (SCx)","m2",0.678]
["ZMOGLJIVOSTI"]
["Največja hitrost","km/h","NV",{"$nulls":3},193,{"$nulls":3},"NV",{"$nulls":3},214]
["0 do 100 km/h: Samo voznik - polovična obremenitev","s","NV",{"$nulls":3},"10,8 - 12,2",{"$nulls":3},"NV",{"$nulls":3},"8,7 - 9,6"]
["400 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","NV",{"$nulls":3},"17,3 - 18,1",{"$nulls":3},"NV",{"$nulls":3},"16,1 - 16,7"]
["1000 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","NV",{"$nulls":3},"32,2 - 33,4",{"$nulls":3},"NV",{"$nulls":3},"29,4 - 30,4"]
["PORABA / EMISIJE",null," ",null,null," ","15 in 16\"",null,"17 in 18\"",null," ",null,null," ","16\"","17 in 18\""]
["Mestna vožnja","l/100 km","NV",{"$nulls":3},8.8,null,8.9,null,"NV",{"$nulls":3},8.4,8.6]
["Izvenmestna vožnja","l/100 km","NV",{"$nulls":3},4.7,null,4.8,null,"NV",{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.0"},5.1]
["Kombinirana vožnja","l/100 km","NV",{"$nulls":3},6.2,null,6.3,null,"NV",{"$nulls":3},6.3,6.4]
["Emisija CO2:","g/km","NV",{"$nulls":3},143,null,146,null,"NV",{"$nulls":3},145,148]
["VZDRŽEVANJE"]
["Interval servisnih pregledov","km - čas","30.000 - 2 leti",{"$nulls":3},"30.000 - 2 leti",{"$nulls":3},"30.000 - 2 leti",{"$nulls":3},"30.000 - 2 leti"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":17},"²"]

{"sheet":"C4 z dizelskim motorjem 2010","index":1,"n_rows":96,"n_cols":16,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,15],[2,0,2,15],[3,2,3,5],[3,6,3,9],[3,10,3,12],[3,13,3,15],[4,2,4,5],[4,6,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,15],[5,2,5,5],[5,6,5,9],[5,10,5,12],[5,13,5,15],[6,2,6,5],[6,6,6,9],[6,10,6,12],[6,13,6,15],[7,2,7,5],[7,6,7,9],[7,10,7,12],[7,13,7,15],[8,6,8,9],[8,10,8,12],[8,13,8,15],[9,2,9,5],[9,6,9,9],[9,10,9,12],[9,13,9,15],[10,2,10,5],[10,6,10,9],[10,10,10,12],[10,13,10,15],[11,2,11,5],[11,6,11,9],[11,10,11,12],[11,13,11,15],[12,2,12,5],[12,6,12,9],[12,10,12,12],[12,13,12,15],[13,2,13,5],[13,6,13,9],[13,10,13,12],[13,13,13,15],[14,2,14,5],[14,6,14,9],[14,10,14,12],[14,13,14,15],[15,2,15,5],[15,6,15,9],[15,10,15,12],[15,13,15,15],[16,2,16,5],[16,6,16,9],[16,10,16,12],[16,13,16,15],[17,2,17,5],[17,6,17,9],[17,10,17,12],[17,13,17,15],[18,2,18,5],[18,6,18,9],[18,10,18,12],[18,13,18,15],[19,2,19,5],[19,6,19,9],[19,10,19,12],[19,13,19,15],[20,2,20,5],[20,6,20,9],[20,10,20,12],[20,13,20,15],[21,2,21,5],[21,6,21,9],[21,10,21,12],[21,13,21,15],[35,2,35,15],[36,2,36,15],[37,2,37,15],[38,2,38,15],[39,2,39,15],[40,2,40,5],[40,6,40,9],[40,10,40,12],[40,13,40,15],[41,2,41,15],[42,2,42,15],[43,2,43,15],[44,2,44,15],[45,2,45,15],[46,2,46,5],[46,6,46,9],[46,10,46,12],[46,13,46,15],[47,2,47,5],[47,6,47,9],[47,10,47,12],[47,13,47,15],[48,2,48,15],[49,2,49,15],[50,2,50,15],[51,2,51,15],[52,2,52,15],[53,2,53,15],[54,2,54,15],[55,2,55,15],[56,2,56,15],[57,2,57,15],[58,2,58,15],[59,2,59,15],[60,2,60,15],[61,2,61,15],[62,2,62,15],[63,2,63,15],[64,2,64,15],[65,2,65,15],[66,2,66,15],[67,2,67,15],[68,2,68,5],[68,6,68,9],[68,10,68,12],[68,13,68,15],[69,2,69,5],[69,6,69,9],[69,10,69,12],[69,13,69,15],[70,2,70,5],[70,6,70,9],[70,10,70,12],[70,13,70,15],[71,2,71,5],[71,6,71,9],[71,10,71,12],[71,13,71,15],[72,2,72,5],[72,6,72,9],[72,10,72,12],[72,13,72,15],[73,2,73,5],[73,6,73,9],[73,10,73,12],[73,13,73,15],[74,2,74,5],[74,6,74,9],[74,10,74,12],[74,13,74,15],[75,2,75,5],[75,6,75,9],[75,10,75,12],[75,13,75,15],[76,2,76,5],[76,6,76,9],[76,10,76,12],[76,13,76,15],[77,2,77,5],[77,6,77,9],[77,10,77,12],[77,13,77,15],[79,2,79,15],[81,2,81,5],[82,2,82,15],[83,2,83,5],[83,6,83,9],[83,10,83,12],[83,13,83,15],[84,2,84,5],[84,6,84,9],[84,10,84,12],[84,13,84,15],[85,2,85,5],[85,6,85,9],[85,10,85,12],[85,13,85,15],[86,2,86,5],[86,6,86,9],[86,10,86,12],[86,13,86,15],[87,2,87,5],[87,6,87,9],[87,10,87,12],[87,13,87,15],[88,2,88,3],[88,4,88,5],[88,6,88,7],[88,8,88,9],[88,11,88,12],[88,14,88,15],[89,2,89,3],[89,4,89,5],[89,6,89,7],[89,8,89,9],[89,11,89,12],[89,14,89,15],[90,2,90,3],[90,4,90,5],[90,6,90,7],[90,8,90,9],[90,11,90,12],[90,14,90,15],[91,2,91,3],[91,4,91,5],[91,6,91,7],[91,8,91,9],[91,11,91,12],[91,14,91,15],[92,2,92,3],[92,4,92,5],[92,6,92,7],[92,8,92,9],[92,11,92,12],[92,14,92,15],[93,8,93,9],[93,11,93,12],[93,14,93,15],[94,2,94,5],[94,6,94,9],[94,10,94,12],[94,13,94,15],[95,2,95,5],[95,6,95,9],[95,10,95,12],[95,13,95,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Novi CITROEN C4 z dizelskim motorjem"]
["September 2010"]
["MODEL",null,"C4 HDi 90 FAP",{"$nulls":3},"C4 HDi 110 FAP",{"$nulls":3},"C4 e-HDi 110 FAP",null,null,"C4 HDi 150 FAP"]
[{"$nulls":6}," ",{"$nulls":3}," ",null,null," "]
[" "]
["MENJALNIK",null,"5-stop. roč. menj.",{"$nulls":3},"6-stop. roč. menj.",{"$nulls":3},"6-st. robot. meh. menj.",null,null,"6-stop. roč. menj."]
["Davčni razred Francija","CV",5,{"$nulls":3},6,{"$nulls":3},6,null,null,8]
["MOTOR"]
["Gorivo",null,"Dizelsko gorivo",{"$nulls":3},"Dizelsko gorivo",{"$nulls":3},"Dizelsko gorivo",null,null,"Dizelsko gorivo"]
["Stopnja zmanjševanja onesnaževanja",null,"Euro V",{"$nulls":3},"Euro V",{"$nulls":3},"Euro V",null,null,"Euro V"]
["Stop&Start",null,"-",{"$nulls":3},"-",{"$nulls":3},"Kombiniran alternator-zaganjalnik",null,null,"-"]
["Tip",null,"DV6D",{"$nulls":3},"DV6C",{"$nulls":3},"DV6C",null,null,"DW10C"]
["Število valjev - Število ventilov",null,"4 - 8",{"$nulls":3},"4 - 8",{"$nulls":3},"4 - 8",null,null,"4 - 16"]
["Vrtina x hod","mm","75 x 88,3",{"$nulls":3},"75 x 88,3",{"$nulls":3},"75 x 88,3",null,null,"85 x 88"]
["Prostornina motorja","cm3",1560,{"$nulls":3},1560,{"$nulls":3},1560,null,null,1997]
["Kompresijsko razmerje",null,"16 : 1",{"$nulls":3},"16 : 1",{"$nulls":3},"16 : 1",null,null,"16 : 1"]
["Tip skupnega voda",null,"Bosch 1700 bar",{"$nulls":3},"Bosch 1650 bar",{"$nulls":3},"Bosch 1650 bar",null,null,"Bosch 2000 bar"]
["Kompresijsko polnjenje",null,"Turbokompresor s fiksno geometrijo + izmenjevalnik",{"$nulls":3},"Turbokompre. z variabilno geometrijo + izmenjevalnik",{"$nulls":3},"Turbokompr.z variabilno geometrijo + izmenjevalnik",null,null,"Turbokompr. z variabilno geometrijo + izmenjevalnik"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","kW CEE","68 pri 3750",{"$nulls":3},"82 pri 3600",{"$nulls":3},"82 pri 3600",null,null,"110 pri 3750"]
["Največja moč pri številu vrtljajev","KM CEE","92 pri 3750",{"$nulls":3},"112 pri 3600",{"$nulls":3},"112 pri 3600",null,null,"150 pri 3750"]
["Največji navor (s funkcijo overboost) pri številu vrtljajev","Nm CEE","230 pri 1750",{"$nulls":3},"270 (285) pri 2000",{"$nulls":3},"270 (285) pri 2000",null,null,"340 pri vrtljajih od 2000 do 2750"]
["PRENOS MOČI / MENJALNIK"]
["1. prestava","km/h",{"$nulls":3},9.09,null,8.75,{"$nulls":3},8.75,null,8.33]
["2. prestava","km/h",{"$nulls":3},16.82,null,16.12,{"$nulls":3},16.12,null,15.97]
["3. prestava","km/h",{"$nulls":3},27.16,null,24.16,{"$nulls":3},23.41,null,{"v":25.4,"d":"25.40"}]
["4. prestava","km/h",{"$nulls":3},38.19,null,34.13,{"$nulls":3},31.75,null,{"v":35.8,"d":"35.80"}]
["5. prestava","km/h",{"$nulls":3},47.57,null,45.97,{"$nulls":3},40.69,null,44.01]
["6. prestava","km/h",{"$nulls":3},"-",null,55.14,{"$nulls":3},51.93,null,53.28]
["Vzvratna","km/h"]
["PNEVMATIKE"]
["Dimenzije",null,"195/65R15","205/55R16","225/45R17","225/40R18","195/65R15","205/55R16","225/45R17","225/40R18","205/55R16","225/45R17","225/40R18","205/55R16","225/45R17","225/40R18"]
["Tip pnevmatike"]
["Oznaka: obremenitve - hitrosti",null,"91 - H","91 - V","91 - V","Y","91 - H","91 - V","91 - V","Y","91 - V","91 - V","Y","91 - V","91 - V","Y"]
["Obseg pnevmatike","mm",1937,1928,1934,1943,1937,1928,1934,1943,1928,1934,1943,1928,1934,1943]
["KRMILNI MEHANIZEM",null," "]
["Tip servopomoči",null,"Volan z elektrohidravličnim variabilnim servomehanizmom"]
["Prenosno razmerje",null,"16,2/1"]
["Število obratov volana med skrajnima položajema",null,"2,9"]
["Premer volana","mm","375"]
["Premer obračalnega kroga: med zidovi - pločniki","m ","10,70 - 11,20",{"$nulls":3},"10,70 - 11,20",{"$nulls":3},"10,70 - 11,20",null,null,"11,46 - 11,89"]
["PREME - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,"Pseudo McPherson"]
["Zadnja prema",null,"Prečni torzijski drog"]
["Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP)",null,"Serijsko"]
["ZAVORNI SISTEM",null,"sistem ABS + elektronski razdelilnik zavorne sile + sistem za pomoč pri zaviranju v sili serijsko"]
["Spredaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Hlajene kolutne zavore - 266 x 22 - Plavajoče",{"$nulls":3},"Hlajene kolutne zavore - 283 x 26 - Plavajoče",{"$nulls":3},"Hlajene kolutne zavore - 283 x 26 - Plavajoče",null,null,"Hlajene kolutne zavore - 302 x 26 - Plavajoče"]
["Zadaj: premer - debelina zavornih kolutov - tip zavornega sedla ","mm","Kolutne - 249 x 9 (268 x 12 z el.park.zav.)- Plavajoče",{"$nulls":3},"Kolutne - 249 x 9 (268 x 12 z el.park.zav.) - Plavajoče",{"$nulls":3},"Kolutne - 249 x 9 (268 x 12 z el.park.zav.)- Plavajoče",null,null,"Kolutne zavore - 268 x 12 - Plavajoče"]
["DIMENZIJE / PROSTORNINA",null," "]
["Dolžina ","mm",4329]
["Širina: bokov - z vzvratnimi ogledali","mm","1789 - 2050"]
["Višina","mm","1489 do 1502"]
["Medosna razdalja","mm",2608]
["Kolotek spredaj","mm","15\": 1536 - jeklena 16 in 17\":1526 - 16 alu.: 1532- 18\":1522 "]
["Kolotek zadaj","mm","15\": 1529 - jeklena 16 in 17\":1519 - 16 alu.: 1535- 18\":151522 "]
["Previs spredaj","mm",935]
["Previs zadaj","mm",786]
["Dolžina potniškega prostora","mm",1700]
["Višina sedišča: spredaj - zadaj","mm","290 - 314"]
["Višina do stropa pri naklonu 14°: spredaj - zadaj","mm","904 - 860"]
["Širina v višini komolcev: spredaj - zadaj","mm","1457 - 1451"]
["Dolžina nakladalnega prostora za prednjimi sedeži","mm",1565]
["Dolžina nakladalnega prostora za zadnjimi sedeži","mm",877]
["Višina nakladalnega praga","mm",698]
["Širina prtljažnega prostora med blatniškima košema","mm",1027]
["Višina pod polico","mm",553]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA pod polico:","dm3","408 - 380"]
["Prostornina prtljažnika po normi VDA za prednjimi sedeži","dm3",1183]
["MASE",{"$nulls":9}," ",null,null," "]
["Brez obremenitve (min. CEE) brez - z voznikom","kg","1205 - 1280",{"$nulls":3},"1275 - 1350",{"$nulls":3},"1290 - 1365",null,null,"1320 - 1395"]
["Skupna dovoljena masa","kg",1790,{"$nulls":3},1810,{"$nulls":3},1825,null,null,1885]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE brez voznika)","kg","757 - 448",{"$nulls":3},"807 - 468",{"$nulls":3},"824 - 466",null,null,"860 - 460"]
["Porazdelitev na prednji - zadnji del (najmanjša po normi CEE z voznikom)","kg","793 - 487",{"$nulls":3},"843 - 507",{"$nulls":3},"860 - 505",null,null,"896 - 499"]
["Največja dovoljena masa vozila in prikolice","kg",2890,{"$nulls":3},3110,{"$nulls":3},3125,null,null,3385]
["Nosilnost: brez - z voznikom","kg","585 - 510",{"$nulls":3},"535 - 460",{"$nulls":3},"535 - 460",null,null,"565 - 490"]
["Dovoljena vlečna masa: brez zavor","kg",640,{"$nulls":3},675,{"$nulls":3},680,null,null,695]
["Prikolica z zavorami: brez - s povečano obremenitvijo","kg","1100 - 1350",{"$nulls":3},"1300 - 1550",{"$nulls":3},"1300 - 1550",null,null,"1500 - 1750"]
["Maksimalna obremenitev: na vlečnem priključku/nosilnih drogovih prtljažnika na strehi","kg","75 - ",{"$nulls":3},"75 - ",{"$nulls":3},"75 - ",null,null,"75 - "]
["PROSTORNINA"]
["Posoda za gorivo","litri",60]
["AERODINAMIČNOST"]
["Koeficient zračnega upora (Cx - S)"]
["Največji presek (SCx)","m2",-0.678]
["ZMOGLJIVOSTI"]
["Največja hitrost","km/h",180,{"$nulls":3},190,{"$nulls":3},190,null,null,207]
["0 do 100 km/h: Samo voznik - polovična obremenitev","s","12,9 - 14,4",{"$nulls":3},"11,3 - 12,4",{"$nulls":3},"11,2 - 12,4",null,null,"8,6 - 9,4"]
["400 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","18,7 - 19,4",{"$nulls":3},"17,8 - 18,4",{"$nulls":3},"17,8 - 18,4",null,null,"16,3 - 16,9"]
["1000 m z mesta: Samo voznik - polovična obremenitev","s","34,1 - 35,4",{"$nulls":3},"32,6 - 33,7",{"$nulls":3},"32,7 - 33,7",null,null,"29,9 - 30,8"]
["PORABA / EMISIJE",null,"15 in 16\"",null,"17 in 18\" ",null,"15 in 16\"",null,"17 in 18\" ",null,"16\"","17 in 18\"",null,"16\"","17 in 18\""]
["Mestna vožnja","l/100 km",5.2,null,5.3,null,5.8,null,5.9,null,4.7,4.9,null,6.5,6.6]
["Izvenmestna vožnja","l/100 km",3.6,null,3.8,null,3.9,null,{"v":4,"d":"4.0"},null,3.8,{"v":4,"d":"4.0"},null,{"v":4,"d":"4.0"},4.1]
["Kombinirana vožnja","l/100 km",4.2,null,4.3,null,4.6,null,4.7,null,4.2,4.4,null,4.9,{"v":5,"d":"5.0"}]
["Emisija CO2:","g/km",110,null,113,null,119,null,122,null,109,114,null,127,130]
["VZDRŽEVANJE"]
["Interval servisnih pregledov","km - čas","20.000 - 2 leti",{"$nulls":3},"20.000 - 2 leti",{"$nulls":3},"20.000 - 2 leti",null,null,"30.000 - 2 leti"]
["Interval zamenjave filtra sajastih delcev","km",{"v":180000,"d":"180,000"},{"$nulls":3},{"v":180000,"d":"180,000"},{"$nulls":3},{"v":180000,"d":"180,000"},null,null,{"v":210000,"d":"210,000"}]