{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Micra MC"],"not_rendered":{"external_links":64,"defined_names":504},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Micra MC","index":0,"n_rows":85,"n_cols":6,"rows_kept":85,"merged":[[2,2,2,3],[2,4,2,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[18,2,18,5],[19,2,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,5],[22,2,22,5],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[36,2,36,5],[37,2,37,5],[38,2,38,5],[39,2,39,5],[40,2,40,5],[41,2,41,3],[41,4,41,5],[42,2,42,3],[42,4,42,5],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[51,2,51,3],[51,4,51,5],[52,2,52,3],[52,4,52,5],[53,2,53,3],[53,4,53,5],[54,2,54,3],[54,4,54,5],[55,2,55,3],[55,4,55,5],[56,2,56,3],[56,4,56,5],[57,2,57,3],[57,4,57,5],[58,2,58,3],[58,4,58,5],[59,2,59,3],[59,4,59,5],[60,2,60,5],[61,2,61,3],[61,4,61,5],[62,2,62,3],[62,4,62,5],[63,2,63,3],[63,4,63,5],[64,2,64,3],[64,4,64,5],[65,2,65,3],[65,4,65,5],[66,2,66,3],[66,4,66,5],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[68,4,68,5],[69,2,69,3],[69,4,69,5],[79,2,79,3],[79,4,79,5],[81,0,81,5],[82,0,82,5],[83,0,83,5],[84,0,84,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["TEHNIČNI PODATKI Nova MICRA"]
[]
["Datum izdaje: Julij 2013",null,"1.2-litrski bencinski motor",null,"1.2-litrski bencinski motor SC"]
[]
["MODEL"]
["Tip karoserije",null,"5 vrat",null,"5 vrat"]
["Število sedežev","oseb",5,null,5]
[]
["MOTOR"]
["Koda motorja",null,"HR12DE",null,"HR12DDR"]
["Št. valjev, razpored",null,"3, vrstni",null,"3, vrstni"]
["Št. ventilov na valj",null,4,null,4]
["Sistem zajemanja zraka",null,"normalen",null,"super charger"]
["Prostornina motorja","cm³",1198,null,1198]
["Premer x hod","mm","78.0 x 83.6",null,"78.0 x 83.6"]
["Največja moč motorja (1)","kW(KM)/min-1","59 (80) / 6000",null,"72 (98) / 5600"]
["Največji navor (1)","Nm/min-1","110/4000",null,"147/4400"]
["Kompresijsko razmerje",null,"10,7:1",null,"13:1"]
["Vrsta goriva",null,"neosvinčen bencin RON 95"]
["Sistem vžiga",null,"elektronski"]
["Dovod goriva",null,"večtočkovni vbrizg",null,"večtočkovni direktni vbrizg"]
["Kontrola emisije",null,"tri stezni katalizator"]
["Emisija",null,"EU5"]
[]
["POGONSKI SKLOP"]
["Menjalnik",null,"5-st. ročni","CVT","5-st. ročni","CVT"]
["Prestavna razmerja  1.",null,3.727,4.006,3.727,4.006]
["                                 2.",null,2.048,null,2.048]
["                                 3.",null,1.393,"~",1.393,"~"]
["                                 4.",null,1.097,null,1.029]
["                                 5.",null,0.892,{"v":0.55,"d":"0.550"},0.821,{"v":0.55,"d":"0.550"}]
["                                 Vzvratna",null,3.545,{"v":3.77,"d":"3.770"},3.545,{"v":3.77,"d":"3.770"}]
["Končno prestavno razmerje",null,3.438,3.753,3.438,3.753]
["Pogon",null,"prednji",null,"prednji"]
[]
["ŠASIJA"]
["Vzmetenje ","spredaj","neodvisna, McPhersonova vzmetna noga"]
["Vzmetenje","zadaj","Poltoga prema, vijačne vzmeti"]
["Upravljanje",null,"električni progresivni servo ojačevalnik, zobata letev"]
["Zavorni sistem",null,"zračeni diski spredaj, bobni zadaj, diagonalni razdelilnik, servo ojačevalec, ABS z EBD in sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (BA)"]
["ESP",null,"standardna oprema"]
["Velikost koles",null,"14x5,5J ; 15x5,5J; 16x6J (Opt.)",null,"14x5,5J ; 15x5,5J; 16x6J (Opt.)"]
["Pnevmatike",null,"165/70R14; 175/60R15; 185/55R16 83V (Opt.)",null,"165/70R14; 175/60R15; 185/55R16 83V (Opt.)"]
[]
["MASE IN MERE"]
["Lastna teža min./max. (2)","kg","MT:925~980","CVT:945~980","MT:955~1030","CVT:1005~1045"]
["Skupna teža s tovorom ","kg","MT:1425","CVT:1425","MT:1435~1505","CVT:1530"]
["Max. obremenitev (2)","kg","MT:395~405","CVT:395~405","MT:395~405","CVT:395~405"]
["Max. osna obremenitev spredaj","kg","MT:750","CVT:750","MT:775~805","CVT:825"]
["                                      zadaj","kg","MT:730~750","CVT:730~750","MT:695~755","CVT:755~760"]
["Max. obrem. prikolice z zavoro (4)","kg","-",null,"-"]
["                             brez zavore (4)","kg","-",null,"-"]
["Max. navpična obremenitev vlečne naprave","kg","-",null,"-"]
["Max. obremenitev strehe","kg",50,null,50]
["Celotna dolžina","mm",3825,null,3825]
["Celotna širina","mm",1665,null,1665]
["Celotna višina","mm","1510 (R14 & R15) / 1525 (R16)",null,"1510 (R14 & R15) / 1525 (R16)"]
["Medosna razdalja","mm",2450,null,2450]
["Kolotek spredaj","mm","1470 (R14) / 1460 (R15) / 1450 (R16)",null,"1470 (R14) / 1460 (R15) / 1450 (R16)"]
["Kolotek zadaj","mm","1475 (R14) / 1465 (R15) / 1455 (R16)",null,"1475 (R14) / 1465 (R15) / 1455 (R16)"]
["Prtljažni prostor - max. dolžina","mm","544 (fiksni sedeži) / 597 preklopljeni nasloni zd. sedežev) / 1082 zloženi zd. sedeži)"]
["                          - max. širina","mm",986,null,986]
["                         - max. višina do prekrivala prtljage","mm",533,null,533]
["      - max. višina do stropa","mm",912,null,912]
["Prostornina prtljažnika (opcija) (VDA)","l",265,null,265]
["Max. prost. prtlj. z zlož. sedeži (VDA) do oken","l",605,null,605]
["Max. prost. prtlj. z zlož. sedeži (VDA) do stropa","l",1132,null,1132]
["Cd",null,0.33,null,0.29,0.31]
["Frontal area","m2",2.11,null,2.11]
["Kapaciteta rez. za gorivo","l",41,null,41]
[]
["ZMOGLJIVOST"]
["Poraba goriva (3)",null,"MT","CVT","MT (Visia - ostali)","CVT"]
["      mesto","l/100 km",6.1,6.7,"5,1 - 5,3",6.1]
["      izven mesta","l/100 km",4.3,4.6,"3,6 - 3,7",4.4]
["      kombinirano","l/100 km",{"v":5,"d":"5.0"},5.4,"4,1 - 4,3",{"v":5,"d":"5.0"}]
["Emisija CO2","g/km",115,125,"95 - 99",115]
["Največja hitrost","km/h",170,161,180,175]
["Pospešek 0 - 100 km/h","sec",13.7,"14,5 / 14,6 (R16)","11,3 / 11,4 (R16)","11,8 / 11,9 (R16)"]
["Najmanjši obračalni krog","m",9.3,null,9.3]
[]
["1) V skladu z 1999/99/EC."]
["2) V skladu z EU direktivo. Lastna teža je brez voznika, vključuje pa hladilno tekočino, olja, gorivo, rezervno kolo in orodja. Nosilnost bo odvisna od vgrajene opreme."]
["3) V skladu z 1999/100/EC. Dodatna oprema, vzdrževanje, način vožnje, cestne in vremenske razmere lahko vplivajo na uradne meritve."]
["4) Podatki veljajo z voznikom, 4 sopotniki in prtljago ter max. lastno težo."]