{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Novi C1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Novi C1","index":0,"n_rows":98,"n_cols":12,"rows_kept":98,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[3,9,3,10],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[11,9,11,10],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[12,9,12,10],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[13,7,13,8],[13,9,13,10],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[14,9,14,10],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[15,7,15,8],[15,9,15,10],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[17,7,17,8],[17,9,17,10],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[18,7,18,8],[18,9,18,10],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[19,7,19,8],[19,9,19,10],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[20,7,20,8],[20,9,20,10],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[21,9,21,10],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[22,9,22,10],[23,3,23,4],[23,7,23,8],[23,9,23,10],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[24,9,24,10],[25,0,25,1],[25,9,25,10],[26,9,26,10],[27,9,27,10],[28,0,28,1],[28,9,28,10],[29,0,29,1],[29,9,29,10],[30,0,30,1],[30,9,30,10],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[31,9,31,10],[32,9,32,10],[33,9,33,10],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[34,9,34,10],[35,9,35,10],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[36,9,36,10],[37,9,37,10],[38,9,38,10],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[39,9,39,10],[40,9,40,10],[41,3,41,4],[41,7,41,8],[41,9,41,10],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[42,9,42,10],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[43,9,43,10],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[44,9,44,10],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[45,9,45,10],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[46,9,46,10],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[47,9,47,10],[49,3,49,4],[49,5,49,6],[49,7,49,8],[49,9,49,10],[50,3,50,4],[50,5,50,6],[50,7,50,8],[50,9,50,10],[51,3,51,4],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[51,9,51,10],[52,3,52,4],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[52,9,52,10],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[53,7,53,8],[53,9,53,10],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[54,9,54,10],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[55,9,55,10],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[56,9,56,10],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[57,9,57,10],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[58,9,58,10],[59,3,59,4],[59,5,59,6],[59,7,59,8],[59,9,59,10],[60,3,60,4],[60,5,60,6],[60,7,60,8],[60,9,60,10],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[61,9,61,10],[62,3,62,4],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[62,9,62,10],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[63,7,63,8],[63,9,63,10],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[64,9,64,10],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[65,9,65,10],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[66,9,66,10],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[67,9,67,10],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[68,9,68,10],[69,3,69,4],[69,5,69,6],[69,7,69,8],[69,9,69,10],[70,7,70,8],[70,9,70,10],[71,3,71,4],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[71,9,71,10],[72,3,72,4],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[72,9,72,10],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[73,7,73,8],[73,9,73,10],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[74,9,74,10],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[75,9,75,10],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[76,9,76,10],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[77,9,77,10],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[78,9,78,10],[79,3,79,4],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[79,9,79,10],[80,3,80,4],[80,5,80,6],[80,7,80,8],[80,9,80,10],[81,3,81,4],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[81,9,81,10],[82,3,82,4],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[82,9,82,10],[83,9,83,10],[84,9,84,10],[85,9,85,10],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[86,9,86,10],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[87,9,87,10],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[88,9,88,10],[89,3,89,4],[89,5,89,6],[89,7,89,8],[89,9,89,10],[90,3,90,4],[90,5,90,6],[90,7,90,8],[90,9,90,10],[91,9,91,10],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[92,9,92,10],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[93,7,93,8],[93,9,93,10],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[94,9,94,10],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[95,9,95,10],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[96,9,96,10],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[97,9,97,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Novi C1"]
["2014-05-01"]
["MODEL",null,null,"C1 VTi 68",null,"C1 VTi 68",null,"C1 VTi 68 S&S",null,"C1 PureTech 82"]
[{"$nulls":3}," ",{"$nulls":3},"Stop & Start",null," "]
["MENJALNIK",null,null,"BVM 5",null,"ETG5",null,"BVM 5",null,"BVM 5"]
["Davčni razred Francija",null,"KM",4,null,4,null,3,null,4]
["MOTOR"]
["Gorivo",null,null,"Neosvinčeno 95 RON",null,"Neosvinčeno 95 RON",null,"Neosvinčeno 95 RON",null,"Neosvinčeno 95 RON"]
["Emisijski standard",null,null,"Euro V",null,"Euro V",null,"Euro V",null,"Euro V"]
["Tip",null,null,"1KR",null,"1KR",null,"1KR",null,"EB2"]
["Število valjev - Število ventilov",null,null,"3 - 12",null,"3 - 12",null,"3 - 12",null,"3 - 12"]
["Odmična gred z variabilnim krmiljenjem",null,null,"Vsesavanje",null,"Vsesavanje",null,"Vsesavanje",null,"Vsesavanje - izpuh"]
["Spremenljivi dvig ventilov",null,null,"-",null,"-",null,"-",null,"Vsesavanje"]
["Vrtina x hod",null,"mm","71 x 84",null,"71 x 84",null,"71 x 84",null,"77 x 85,8"]
["Prostornina",null,"cm3",998,null,998,null,998,null,1199]
["Kompresijsko razmerje",null,null,"11,5 proti 1",null,"11,5 proti 1",null,"11,5 proti 1",null,"11 proti 1"]
["Tip",null,null,"1KR-FE",null,"1KR-FE",null,"1KR-FE",null,"EB2"]
["Tip vbrizgavanja",null,null,"Večtočkovno vbrizgavanje",null,"Večtočkovno vbrizgavanje",null,"Večtočkovno vbrizgavanje",null,"Večtočkovno vbrizgavanje"]
["Kompresijsko polnjenje",null,null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
["Največja moč in število vrtljajev motorja",null,"kW CEE","51 pri 6000",null,"51 pri 6000",null,"51 pri 6000",null,"60 pri 5750"]
["Največja moč in število vrtljajev motorja",null,"KM CEE","69 pri 6000",null,"69 pri 6000",null,"69 pri 6000",null,"82 pri 5750"]
["Največji navor in število vrtljajev motorja (s funkcijo Overboost)",null,"Nm CEE","95,5 pri 4300",null,"95,5 pri 4800",null,"95,5 pri 4800",null,"116 pri 2750"]
["PRENOS / MENJALNIK",null,null," ",{"$nulls":3}," ",null," "]
["Tip",null,null,"C551",null,"C550",null,"C553A",null,"MA5N"]
["1. prest.",null,"km/h","8,29","8,42","8,29","8,42","6,85","6,96",7.9]
["Hitrost","2. prest.","km/h","15,36","15,60","15,36","15,60","12,70","12,90",14.9]
["pri 1000 vrt./min.","3. prest.","km/h","22,44","22,78","22,44","22,78","20,93","21,25",{"v":21,"d":"21.0"}]
["4. prest.",null,"km/h","28,62","29,06","30,21","30,68","24,97","25,36",27.6]
["5. prest.",null,"km/h","34,58","35,12","36,56","37,12","30,22","30,69",35.1]
["Vzvratna prest.",null,"km/h","9,14","9,29","9,14","9,29","7,56","7,68",{"v":9.83,"d":"9.8"}]
["PNEVMATIKE"]
["Znamka",null,null,"Continental","Continental","Continental","Continental","Continental","Continental","Continental"]
["Dimenzije",null,null,"165/65R14 79T"," 165/60R15 77H","165/65R14 79T"," 165/60R15 77H","165/65R14 79T"," 165/60R15 77H"," 165/60R15 77H"]
["Zasilno rezervno kolo",null,null,"  T125/70R15 95M",null,"  T125/70R15 95M",null,"  T125/70R15 95M",null,"  T125/70R15 95M"]
["Obseg pnevmatik",null,"mm",1739,1766,1739,1766,1739,1766,1766]
["VOLAN",null,null,"Variabilni električni servovolan",null,"Variabilni električni servovolan",null,"Variabilni električni servovolan",null,"Variabilni električni servovolan"]
["Prestavno razmerje",null,null,15.4,15.4,15.4,15.4,15.4,15.4,"15,4"]
["Obrati volana od enega do drugega skrajnega položaja",null,null,2.7,2.6,2.7,2.6,2.7,2.6,2.6]
["Premer volana",null,"mm",373,null,373,null,373,null,373]
["Premer obračalnega kroga: med pločniki",null,"m ",9.6,10,9.6,10,9.6,10,10]
["OSI - VZMETENJE"]
["Prednja prema",null,null,"Pseudo McPherson",null,"Pseudo McPherson",null,"Pseudo McPherson",null,"Pseudo McPherson"]
["Zadnja prema",null,null,"Poltoga",null,"Poltoga",null,"Poltoga",null,"Poltoga"]
["ESC (ESP, ASR)",null,null,"Serijsko z možnostjo izklopa",null,"Serijsko z možnostjo izklopa",null,"Serijsko z možnostjo izklopa",null,"Serijsko z možnostjo izklopa"]
["ZAVORNI SISTEM",null,null,"ABS + REF + AFU serijsko",null,"ABS + REF + AFU serijsko",null,"ABS + REF + AFU serijsko",null,"ABS + REF + AFU serijsko"]
["Prednje: premer / debelina kolutov / vrsta sedla",null,"mm","Zračene 247 x 20 / Plavajoče sedlo",null,"Zračene 247 x 20 / Plavajoče sedlo",null,"Zračene 247 x 20 / Plavajoče sedlo",null,"Zračene 247 x 20 / Plavajoče sedlo"]
["Zadnje: premer / debelina kolutov / vrsta sedla",null,"mm","Bobnaste 200 mm",null,"Bobnaste 200 mm",null,"Bobnaste 200 mm",null,"Bobnaste 200 mm"]
["DIMENZIJE / PROSTORNINE",null,null,"3 vrata","5 vrat","3 vrata","5 vrat","3 vrata","5 vrat","3 vrata","5 vrat"]
["Dolžina ",null,"mm",3466,null,3466,null,3466,null,3466,null,"* Privzdignjena izvedenka"]
["Širina - Širina pri neizstavljenih ogledalih",null,"mm",1615,null,1615,null,1615,null,1615]
["Širina - Širina pri izstavljenih ogledalih",null,"mm",1884,null,1884,null,1884,null,1884]
["Višina",null,"mm","1460  /  1480*",null,"1460  /  1480*",null,"1460  /  1480*",null,"1460  /  1480*"]
["Medosna razdalja",null,"mm",2340,null,2340,null,2340,null,2340]
["Kolotek spredaj",null,"mm","1425 / 1420*",null,"1425 / 1420*",null,"1425 / 1420*",null,"1425 / 1420*"]
["Kolotek zadaj",null,"mm",1420,null,1420,null,1420,null,1420]
["Previs spredaj",null,"mm",666,null,666,null,666,null,666]
["Previs zadaj",null,"mm",460,null,460,null,460,null,460]
["Višina podvozja ",null,"mm",120,null,120,null,120,null,120]
["Dolžina potniškega prostora",null,"mm",1612,null,1612,null,1612,null,1612]
["Višina sedišča spredaj - zadaj",null,"mm","317 - 380",null,"317 - 380",null,"317 - 380",null,"317 - 380"]
["Višina od prednjih-zadnjih sedežev pod kotom 14° do stropa",null,"mm","945 -831",null,"945 -831",null,"945 -831",null,"945 -831"]
["Širina v predelu komolcev spredaj - zadaj",null,"mm","1366 - 1337",null,"1366 - 1337",null,"1366 - 1337",null,"1366 - 1337"]
["Dolžina prtljažnega prostora za prednjimi sedeži",null,"mm",1050,null,1050,null,1050,null,1050]
["Dolžina prtljažnega prostora za zadnjimi sedeži",null,"mm",505,null,505,null,505,null,505]
["Višina praga prtljažnika",null,"mm",770,null,770,null,770,null,770]
["Širina prtljažnika med blatniškimi koši",null,"mm",1000,null,1000,null,1000,null,1000]
["Višina prostora pod zadnjo polico",null,"mm",545,null,545,null,545,null,545]
["Prostornina prtljažnika po standardu VDA pod polico",null,"dm3",196,null,196,null,196,null,196]
["Prostornina prtljažnika po standardu VDA: od tal do stropa pri 1. vrsti sedežev",null,"dm3",780,null,780,null,780,null,780]
["MASE",{"$nulls":6}," ",null," "]
["Praznega vozila (min. CEE) brez - z voznikom (izvedenka Airscape: +16 kg)",null,"kg","840 - 915",null,"860 - 935",null,"860 - 935",null,"865 - 940"]
["Največja dovoljena obremenitev",null,"kg",1240,null,1240,null,1240,null,1240]
["Razporeditev na prednji - zadnji del (najniž. vred. brez voznika po CEE)",null,"kg","515 - 325",null,"530 - 330",null,"530 - 330",null,"535 - 330"]
["Razporeditev na prednji - zadnji del (najniž. vred. z voznikom po CEE)",null,"kg","547 - 367",null,"463 -372",null,"463 -372",null,"468 -372"]
["Skupna dovoljena masa (MTRA)",null,"kg",1240,null,1240,null,1240,null,1240]
["Največja masa tovora (z - brez voznika)",null,"kg","340 - 265",null,"340 - 265",null,"340 - 265",null,"340 - 265"]
["Dovoljena vlečna obremenitev: brez naletne zavore ",null,"kg","NNV",null,"NNV",null,"NNV",null,"NNV"]
["Dovoljena vlečna obremenitev z naletno zavoro: z - brez prenosa obremenitve",null,"kg","NNV",null,"NNV",null,"NNV",null,"NNV"]
["Dovoljena obremenitev: na vlečni kljuki - na strešnih prtljažnih drogovih",null,"kg","NNV",null,"NNV",null,"NNV",null,"NNV"]
["Obremenitev strehe",null,"kg",50,null,50,null,50,null,50]
["PROSTORNINA"]
["Posoda za gorivo (litri)",null,"litri",35,null,35,null,35,null,35]
["AERODINAMIKA",null,null,"14''","15''","14''","15''","14''","15''","15''"]
["Količnik zračnega upora (Cx)",null,null,{"v":0.29,"d":"0.290"},0.295,0.287,0.292,0.285,{"v":0.29,"d":"0.290"},0.287]
["CxS",null,"m²",{"v":0.5886999999999999,"d":"0.589"},{"v":0.5988499999999999,"d":"0.599"},{"v":0.5826099999999999,"d":"0.583"},{"v":0.59276,"d":"0.593"},{"v":0.5785499999999999,"d":"0.579"},{"v":0.5886999999999999,"d":"0.589"},0.583]
["ZMOGLJIVOSTI"]
["Največja hitrost",null,"km/h",155,null,157,null,154,null,170]
["400 m z mesta        /",null,"s","18,7 - 19,4",null,"20 - 20,6",null,"18,7 - 19,4",null,"17,8 - 18,4"]
["1000 m z mesta      / Samo voznik - Polovična obremenitev",null,"s","34,7 - 35,8",null,"36,7 - 37,8",null,"34,7 - 35,8",null,"32,9 - 33,8"]
["0 do 100 km/h",null,"s","13 - 14,5",null,"15,9 - 17,4",null,"13 - 14,5",null,"10,9 - 12,1"]
["PORABA / EMISIJE",null,null,"Pnevmatike z zelo nizkim kotalnim uporom ","Druge pnevmatike","Pnevmatike z zelo nizkim kotalnim uporom ","Druge pnevmatike","Pnevmatike z zelo nizkim kotalnim uporom ","Druge pnevmatike"]
["Mestna vožnja",null,"l/100 km",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":5,"d":"5.0"},null,4.5,null,5.4]
["Izvenmestna vožnja",null,"l/100 km",3.6,null,3.8,null,3.5,null,3.7]
["Kombinirana vožnja",null,"l/100 km",4.1,null,4.2,null,3.8,null,4.3]
["CO2",null,"g/km",95,null,97,null,88,null,99]
["VZDRŽEVANJE"]
["Interval vzdrževanja",null,"km - čas","15.000 - 1 leto",null,"15.000 - 1 leto",null,"15.000 - 1 leto",null,"25.000 - 1 leto"]